ページのトップへ戻る
用紙のセット

## 原稿のセット

- 原稿送り装置
- 原稿ガラス

### 原稿送り装置

#### セットできる原稿

| B1-C | B5-PC
--- | --- | ---
用紙サイズ（mm） | たて | 125～297 | 49～297
よこ | 85～432 | 85～432
用紙坪量（g/m2） | 片面時 | 38～128 | 38～128
両面時 | 50～128 | 38～128
セット可能枚数（枚）（C2 紙） | 110 | 130

### 補足

- ファクス利用時は、よこ：600 mmまでの原稿をセットできます。

- B5-PC、またはB4-PCが取り付けられている場合、たて：55 mmまで、よこ：91 mmまで、用紙坪量：209 g/m2までの名刺サイズの原稿をセットできます。

#### セット手順

1. 原稿カバーを開きます。
2. 原稿ガラスの左側にある、原稿読み取りガラスの汚れを拭き取ります。
3. 原稿カバーを閉じます。
4. 原稿にフセン紙やテープ、ホチキスやクリップなどがついていないことを確認し、 しわや折りが付いている原稿はきちんと伸ばします。
5. 正しく原稿サイズを検知できるように、原稿の左上の角をそろえます。
6. 読み取る面（両面原稿の場合は、おもて面）を上に向けて、原稿送り装置の中央にセットします。

   ### 注記

   - 用紙上限線を超える量の原稿をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因となります。

7. 原稿ガイドを移動して、原稿の両側に合わせます。
8. 原稿受けストッパーを開きます。

### 原稿ガラス

#### セットできる原稿

用紙サイズ（mm） | たて | ～297
よこ | ～432

#### セット手順

1. 原稿カバーを開き、原稿ガラスの汚れを拭き取ります。
2. 読み取り面を下に向けて、原稿ガラスの左上の角に合わせて原稿をセットします。
3. 原稿カバーを閉じます。