ページのトップへ戻る
用紙の排出
安全にご利用いただくために

## 主な仕様

本機の主な仕様を記載しています。製品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

### 補足

- すべての用紙について、画質性能、走行性能を保証するものではありません。使用については、弊社の用紙の使用を推奨します。そのほかの用紙については、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

- ICカードリーダーの認証モデル名：OK5127CKMINI

- 無線キットは別売りです。本体とは別に認証を取得しています。

- 無線キットの認証モデル名：Titan2020

- ファクスの認証モデル名：FB1A-FAX

- 基本機能/コピー機能
- プリント機能
- スキャン機能
- ファクス機能
- ダイレクトファクス機能
- インターネットファクス機能
- IPファクス（SIP）機能
- 両面出力機能
- 自動両面原稿送り装置B5-PC
- 自動両面原稿送り装置B1-C
- フィニッシャーA3（オプション）
- フィニッシャーB4/B5（オプション）
- サイドトレイ（オプション）
- 1トレイモジュール（オプション）
- キャビネット付き1トレイモジュール（オプション）
- 3トレイモジュール（オプション）
- インナー排出トレイ（オプション）

### 基本機能/コピー機能

####

##### 形式

デスクトップ/コンソールタイプ

##### メモリー容量

- Apeos C3067

  6 GB（システムメモリー：4 GB、ページメモリー：2 GB、最大：6 GB）

- Apeos C3061/C2561/C2061

  4 GB

##### ストレージ容量

256 GB

### 補足

- 表記されたストレージ容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。

##### カラー対応

フルカラー

##### 読み取り解像度

600×600 dpi

##### 書き込み解像度

1,200×2,400 dpi

##### 階調/表現色

各色256階調（1,670 万色）

##### ウォームアップ・タイム

- Apeos C3067

  組み込みプラグイン機能/カスタムサービス

  有効時：20秒以下（室温23℃）

  無効時：20秒以下（室温23℃）

- Apeos C3061/C2561/C2061

  組み込みプラグイン機能/カスタムサービス

  有効時：26秒以下（室温23℃）

  無効時：22秒以下（室温23℃）

### 補足

- 使用条件によって変わることがあります。

##### リカバリータイム（スリープ復帰時間）

- Apeos C3067/C3061

  13.6秒以下（室温 23℃）

- Apeos C2561/C2061

  11.0秒以下（室温 23℃）

##### 原稿サイズ

シート・ブックともに最大：A3、11×17”、297×432 mm

##### 用紙サイズ

トレイ1 最大：A3、11×17” 最小：A5、封筒、郵便はがき（日本郵便製） 非定形サイズ：90×98 mm～297×432 mm
トレイ2、3、4 最大：A3、11×17” 最小：A5 非定形サイズ：140×182 mm～297×432 mm
手差しトレイ 最大：A3、11 × 17” 最小：A5、封筒、郵便はがき（日本郵便製） 非定形サイズ：89×98 mm～297×432 mm
画像欠け幅（A3サイズまでの場合） 先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm

##### 用紙坪量

トレイ 52～300 g/m2
手差しトレイ 52～300 g/m2

### 補足

- 弊社推奨紙の使用をおすすめします。使用条件によっては正しく印刷できないことがあります。

##### ファーストコピー・タイム

- Apeos C3067/C3061

  モノクロ：4.6秒（A4/モノクロ優先モード時）

  カラー：6.0秒（A4/カラー優先モード時）

- Apeos C2561/C2061

  モノクロ：5.9秒（A4/モノクロ優先モード時）

  カラー：7.9秒（A4/カラー優先モード時）

##### 複写倍率

等倍 1：1±0.7%
固定倍率 50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%
任意倍率 25～400%（1%きざみ）

##### 連続複写速度（カラー/モノ）

| A4/JIS B5 | A4 | JIS B4 | JIS B5/A3
Apeos C3067/C3061 | 30枚/分 | 23枚/分 | 20枚/分 | 17枚/分
Apeos C2561 | 25枚/分 | 19枚/分 | 16枚/分 | 14枚/分
Apeos C2061 | 20枚/分 | 16枚/分 | 13枚/分 | 11枚/分

### 補足

- 画質調整のため速度が低下することがあります。

##### 給紙方式/給紙容量

標準 Apeos C3067 600枚×4トレイ+手差しトレイ110枚 3トレイモジュール：600枚×3トレイ Apeos C3061 600枚×4トレイ＋手差しトレイ110枚 Apeos C2561 Model-1T：600枚×1トレイ+手差しトレイ110枚 Model-2T：600枚×2トレイ＋手差しトレイ110枚 Model-4T：600枚×4トレイ＋手差しトレイ110枚 Apeos C2061 600枚×1トレイ+手差しトレイ110枚
オプション Apeos C2561/C2061 1トレイモジュール/キャビネット付き1トレイモジュール：600枚×1トレイ 3トレイモジュール：600枚×3トレイ
最大 Apeos C3067/3061 2,510枚（標準） Apeos C2561 2,510枚（Model-4T / Model-1T＋3トレイモジュール） 1,310枚（Model-2T） Apeos C2061 2,510枚（標準+3トレイモジュール）

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

##### 連続複写枚数

999枚

### 補足

- 画質安定処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

##### 出力トレイ容量

400枚（A4）、200枚（A3）※1

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

1. オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが250枚（A4）、インナー排出トレイが250枚（A4）になります。

##### 電源

AC100 V±10%、15 A、50/60 Hz共用

##### 最大消費電力

- Apeos C3067

  1.5 kW

  スリープモード時：0.3 W

  低電力モード時：64 W

  レディー時：99 W

- Apeos C3061

  1.5 kW

  スリープモード時：0.3 W

  低電力モード時：47 W

  レディー時：76 W

- Apeos C2561/C2061

  1.5 kW

  スリープモード時：0.3 W

  低電力モード時：46 W

  レディー時：71 W

##### エネルギー消費効率

- Apeos C3067/C3061

  67 kWh/年、区分：複合機a

- Apeos C2561

  52 kWh/年、区分：複合機a

- Apeos C2061

  42 kWh/年、区分：複合機a

### 補足

- 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値です。

##### 大きさ

- Apeos C3067

  幅587×奥行663×高さ1,136 mm

- Apeos C3061

  幅587×奥行650×高さ1,120 mm

- Apeos C2561

  Model-PFS-1T：幅577×奥行650×高さ769 mm

  Model-PFS-2T：幅587×奥行650×高さ1,120 mm

  Model-PFS-4T：幅587×奥行650×高さ1,120 mm

- Apeos C2061

  Model-P-1T：幅577×奥行650×高さ687 mm

  Model-PFS-1T：幅577×奥行650×高さ769 mm

##### 質量

- Apeos C3067：

  90 kg

- Apeos C3061

  83 kg

- Apeos C2561

  Model-PFS-1T：60 kg

  Model-PFS-2T：81 kg

  Model-PFS-4T：83 kg

- Apeos C2061

  Model-P-1T：55 kg

  Model-PFS-1T：60 kg

### 補足

- トナーカートリッジの質量は含みません。

##### 機械占有面積

- Apeos C3067

  幅935×奥行663 mm※1

- Apeos C3061/C2561

  幅931×奥行650 mm※1

- Apeos C2061

  Model-P：幅904×奥行650 mm※2

  Model-PFS：幅931×奥行650 mm※1

1. 用紙トレイ5（手差し）を最大に伸ばして、自動両面原稿送り装置のストッパーを開いたときの値です。
2. 用紙トレイ5（手差し）を最大に伸ばしたときの値です。

### プリント機能

####

##### 形式

内蔵型

##### プリントサイズ

トレイ1 基本機能/コピー機能に準ずる
トレイ2、3、4 基本機能/コピー機能に準ずる
手差しトレイ 最大：A3、11×17” 最小：A5、封筒、郵便はがき（日本郵便製） 非定形サイズ：89×98 mm～297×1,200 mm※1
画像欠け幅（A3サイズまでの場合） 先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm

1. 106～220 g/m2（厚紙2）の長尺用紙にプリントできます。

##### 連続プリント速度

基本機能/コピー機能に準ずる

### 補足

- 画質調整のため速度が低下することがあります。

- ドキュメントによっては速度が低下することがあります。

##### 書き込み解像度

標準 ART EX ドライバー： 標準：1,200×2,400 dpi、高画質：1,200×2,400 dpi、高精細：1,200×1,200 dpi
オプション AdobeⓇ PostScriptⓇ 3TMドライバー： 高速（標準）：600×600 dpi、高画質：1,200×2,400 dpi、高精細：1,200×1,200 dpi

##### ページ記述言語

標準 ART EX
オプション AdobeⓇ PostScriptⓇ 3TM

##### 対応プロトコル

Ethernet（標準）：TCP/IP（lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint®）

##### 対応OS

標準 ART EX ドライバー： Windows 11（64ビット） Windows 10（32 ビット/64ビット） Windows Server 2022（64ビット） Windows Server 2019（64ビット） Windows Server 2016（64ビット） Mac OS Xドライバー： macOS 14/13/12/11/10.15
オプション AdobeⓇ PostScriptⓇ 3TMドライバー： Windows 11（64ビット） Windows 10（32 ビット/64ビット） Windows Server 2022（64ビット） Windows Server 2019（64ビット） Windows Server 2016（64ビット） macOS 14/13/12/11/10.15

### 補足

- 最新の対応OSについては、弊社公式サイトをご覧ください。

##### 内蔵フォント

標準 日本語2書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文19書体、中国語1書体 PCL用：欧文96書体、中国語1書体、多言語フォント4書体（Andale Mono WT J、Andale Mono WT K、Andale Mono WT T、Andale Mono WT S） HP-GL用：ストローク1書体
オプション AdobeⓇ PostScriptⓇ 3TMキット： 平成2書体版：日本語2書体（平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5）、欧文136書体

##### エミュレーション（標準）

ART IV、ESC/P（VP-1000）、TIFF、PDF、PC-PR201H、HP-GL（HP7586B）、HP-GL2 / RTL（HP Designjet 750C Plus）、DocuWorks、PCL5 / PCL6、XPS

##### インターフェイス

標準 Apeos C3067 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac） Apeos C3061/C2561/C2061 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB3.0 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
オプション Apeos C3067 USB3.0

### スキャン機能

####

##### 形式

カラースキャナー

##### 原稿サイズ

基本機能/コピー機能に準ずる

##### 読み取り解像度

600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi

##### 原稿読み取り速度

自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる

##### インターフェイス

標準 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac）

##### ボックス保存

対応プロトコル TCP/IP（WebDAV、HTTP）
出力フォーマット モノクロ2値：TIFF、DocuWorks文書※1、PDF※1 グレースケール：TIFF、JPEG※2、DocuWorks文書※1、PDF※1 フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks文書※1、PDF※1、高圧縮DocuWorks文書※1、高圧縮PDF※1
ドライバー TWAINインターフェイス対応
ドライバー対応OS Windows 11（64ビット） Windows 10（32 ビット/64ビット） Windows Server 2022（64ビット） Windows Server 2019（64ビット） Windows Server 2016（64ビット） ### 補足 最新の対応OSについては、弊社公式サイトをご覧ください。

1. インターネットサービス取り出し時。
2. ネットワークスキャナーユーティリティ3使用時。

##### PC保存

対応プロトコル TCP/IP（SMB、FTP、SFTP）
対応OS Windows 11 （64ビット） Windows 10 （32 ビット/64ビット） Windows Server 2022 （64ビット） Windows Server 2019 （64ビット） Windows Server 2016 （64ビット）※1 macOS 14※2/13※2/12※2/11※2/10.15※1※2 ### 補足 最新の対応OSについては、弊社公式サイトをご覧ください。
出力フォーマット モノクロ2値：TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、Microsoft Word文書※3、Microsoft Excel文書※3

1. SFTPには対応していません。
2. FTPは対応していません。
3. Apeos C3067をお使いの場合に利用できます。本機能を利用するにはオプションのスキャン機能拡張キットが必要です。本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を100%再現することを保証するものではありません。

##### メール送信

対応プロトコル TCP/IP（SMTP）
出力フォーマット モノクロ2値：TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、Microsoft Word文書※1、Microsoft Excel文書※1

1. Apeos C3067をお使いの場合に利用できます。本機能を利用するにはオプションのスキャン機能拡張キットが必要です。本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を100%再現することを保証するものではありません。

### ファクス機能

##### 送信原稿サイズ

最大：A3、11×17"

長尺原稿可（最長600 mm）

##### 記録紙サイズ

最大：A3、11×17"

最小：A5

##### 電送時間

2秒台※1

1. A4サイズの700字程度の原稿を標準画質（8×3.85 本/mm）、高速モード（28.8 kbps以上：JBIG）送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。

##### 通信モード

ITU-T G3

##### 走査線密度

標準 8×3.85 本/mm、200×100 dpi
高画質 8×7.7本/mm、200×200 dpi
超高画質（400 dpi） 16×15.4 本/mm、400×400 dpi
超高画質（600 dpi） 600×600 dpi

##### 符号化方式

MH、MR、MMR、JBIG

##### 通信速度

G3：33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps

##### 適用回線

加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網（PSTN）、最大3ポート※1（G3-3ポート）

1. 接続可能な回線数は3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

### ダイレクトファクス機能

##### 送信原稿サイズ

A3、JIS B4、A4

##### 送信画質

ファクス機能の走査線密度に準ずる

##### 通信速度

ファクス機能に準ずる

##### 適用回線

ファクス機能に準ずる

##### 対応OS

ART EX ドライバー：

Windows 11（64ビット）

Windows 10（32 ビット/64ビット）

Windows Server 2022（64ビット）

Windows Server 2019（64ビット）

Windows Server 2016（64ビット）

Mac OS Xドライバー：

macOS 14/13/12/11/10.15

### 補足

- 最新の対応OSについては、弊社公式サイトをご覧ください。

### インターネットファクス機能

##### 送信原稿サイズ

A3、JIS B4、A4

##### 走査線密度

ファクス機能に準ずる

##### 出力フォーマット

ファクス機能に準ずる

##### プロファイル

TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J

##### 対応プロトコル

送信 SMTP
受信 SMTP、POP3

##### インターフェイス

標準 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

### IPファクス（SIP）機能

##### 送信原稿サイズ

ファクス機能に準ずる

##### 走査線密度

ファクス機能に準ずる

##### 対応プロトコル

SIP、JT-T.38

##### 符号化方式

ファクス機能に準ずる

##### インターフェイス

標準 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

### 両面出力機能

##### 自動両面可能用紙サイズ

最大：A3、11×17"

最小：A5

非定形サイズ：128×140 mm～297×483 mm

##### 用紙坪量

52～256 g/m2

### 補足

- 弊社推奨紙の使用をおすすめします。使用条件によっては正しく印刷できないことがあります。

### 自動両面原稿送り装置B5-PC

##### 原稿送り装置の種類

1パス両面原稿送り装置

##### 原稿サイズ/用紙坪量

最大：A3、11×17"

最小：A6

38～128 g/m2（両面時：50～128 g/m2）

### 補足

- 非定形サイズの場合は、49×85 mm～297×432 mm。

- ⾮定形サイズの49×85 mm～55×91 mmでは、38～209 g/m2の用紙が使用できます。

##### 原稿積載枚数

130枚

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

##### 原稿読み取り速度

コピー時（A4両面） モノクロ：30枚/分、カラー：30枚/分
スキャン時 モノクロ：80枚/分、カラー：80枚/分（1パス両面読み取り時モノクロ：160ページ/分、カラー：160ページ/分） （弊社標準原稿（A4）200 dpi、ボックスまで）

### 補足

- 原稿によって読み取り速度は異なります。

### 自動両面原稿送り装置B1-C

##### 原稿送り装置の種類

自動両面原稿送り装置

##### 原稿サイズ/用紙坪量

最大：A3、11×17"

最小：A6

38～128 g/m2（両面時：50～128 g/m2）

### 補足

- 非定形サイズの場合は、125×85 mm～297×432 mm。

##### 原稿積載枚数

110枚

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

##### 原稿読み取り速度

コピー時（A4片面） Apeos C3061 モノクロ：30枚/分、カラー：30枚/分 Apeos C2561 モノクロ：25枚/分、カラー：25枚/分 Apeos C2061 モノクロ：20枚/分、カラー：20枚/分
スキャン時 モノクロ：55枚/分、カラー：55枚/分 （弊社標準原稿（A4）200 dpi、ボックスまで）

### 補足

- 原稿によって読み取り速度は異なります。

##### 大きさ

幅540×奥行560×高さ95 mm

##### 質量

6 kg

### フィニッシャーA3（オプション）

##### トレイ形式

センタートレイ スタック
フィニッシャートレイ ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）

##### 用紙サイズ

センタートレイ A4、A3
フィニッシャートレイ 最大：A3、11×17” 最小：A6、郵便はがき（日本郵便製） 非定形サイズ：89×98 mm～297×432 mm

##### 用紙坪量

センタートレイ 52～300 g/m2
フィニッシャートレイ 52～256 g/m2

##### トレイ容量

センタートレイ A4：125枚、A4、A3：50枚
フィニッシャートレイ ステープル無しの場合： A4：500枚、JIS B4：250枚、A3以上：200枚、ミックススタック※1：250枚 ステープルした場合： A4：30部または500枚、JIS B4：250枚、A3以上：200枚、ミックススタック※1：250枚

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

1. 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合、大きいサイズがA3未満の時は250枚、A3以上の時は200枚になります。ステープルの有無や箇所/位置が混在した場合も同様です。

##### ステープル

最大ステープル枚数 A4：50枚（90 g/m2 以下）、JIS B4以上：30枚（90 g/m2以下）
ステープル用紙サイズ 最大：A3、11×17" 最小：JIS B5 非定形サイズ：203×182 mm～297×432 mm
ステープル用紙坪量 52～256 g/m2
ステープル箇所 1カ所、2カ所

##### 大きさ/質量

幅465×奥行484×高さ248 mm、10 kg

##### 本体接続時の占有寸法

- Apeos C3067

  幅1,103×奥行663 mm

- Apeos C3061/C2561/C2061

  幅1,103×奥行650 mm

### 補足

- フィニッシャーA3、延長トレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばしたときの値です。

### フィニッシャーB4/B5（オプション）

##### トレイ形式

センタートレイ スタック
フィニッシャートレイ ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）

##### 用紙サイズ

最大：A3、11×17”

最小：A5

非定形サイズ：148×148 mm～297×432 mm

##### 用紙坪量

センタートレイ 52～300 g/m2
フィニッシャートレイ 52～300 g/m2

##### トレイ容量

センタートレイ 200枚 (80 g/m2以下)
フィニッシャートレイ ステープル無しの場合： A4：2,000枚、JIS B4以上：1,000枚、ミックススタック：300枚 ステープルした場合： A4：100部または1,000枚※1、JIS B4以上：75部または750枚 中とじ/二つ折りの場合： 50部または600枚 二つ折りの場合： 500枚

1. 2カ所打ちの場合は、75部、または750枚になります。

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

##### ステープル

最大ステープル枚数 フィニッシャーB4 50枚（90 g/m2 以下） フィニッシャーB5 針あり：50枚（90 g/m2 以下） 針なし：10枚（80 g/m2 以下）
ステープル用紙サイズ 最大：A3、11×17" 最小：A5 非定形サイズ：210×148 mm～297×432 mm
ステープル用紙坪量 フィニッシャーB4 52～256 g/m2 フィニッシャーB5 針あり：52～256 g/m2 針なし：64～105 g/m2
ステープル箇所 1カ所、2カ所

##### パンチ

パンチ用紙サイズ 最大：A3、11×17" 最小：A5 非定形サイズ：210×148 mm～297×432 mm
用紙坪量 52～220 g/m2
パンチ数 2穴/4穴

##### 中とじ/二つ折り

用紙サイズ 最大：A3、11×17" 最小：A4、レター 非定形サイズ：210×279 mm～297×432 mm
最大枚数 中とじ：15枚 二つ折り：5枚
用紙坪量 中とじ：64～80 g/m2 二つ折り：64～105 g/m2

##### 大きさ

幅618×奥行653×高さ1,047 mm

中とじユニット装着時：幅618×奥行673×高さ1,076 mm

##### 質量

- フィニッシャーB4

  26 kg

  パンチユニット：+2 kg

  中とじユニット：+10 kg

- フィニッシャーB5

  28 kg

  パンチユニット：+2 kg

  中とじユニット：+10 kg

##### 本体接続時の占有寸法

幅1,522×奥行665 mm

中とじユニット装着時：幅1,522×奥行671 mm

### 補足

- 本体＋フィニッシャーB4/B5、延長トレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばしたときの値です。

### サイドトレイ（オプション）

##### 用紙サイズ

最大：A3、11×17”

最小：A5、封筒、郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：89×98 mm ～ 297×1,200 mm

##### 用紙坪量

52～300 g/m2

##### トレイ容量

100枚

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

##### 大きさ/質量

幅328×奥行540×高さ198 mm、3 kg

##### 本体接続時の占有寸法

- Apeos C3067

  幅935×奥行663 mm

- Apeos C3061/C2561

  幅931×奥行650 mm

- Apeos C2061

  Model-P：幅904×奥行650 mm

  Model-PFS：幅931×奥行650 mm

### 補足

- 本体＋サイドトレイ、手差しトレイを最大に伸ばして、自動両面原稿送り装置のストッパーを開いたときの値です。

### 1トレイモジュール（オプション）

##### 用紙サイズ/用紙坪量

最大：A3、11×17"

最小：A5

非定形サイズ：140×182 mm～297×432 mm

52～300 g/m2

##### 給紙容量/給紙段数

600枚×1トレイ

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

##### 大きさ/質量

幅565×奥行650×高さ109 mm※1

15 kg

1. 接続部分を除く装着時の高さです。

##### 本体接続時の占有寸法

- Apeos C2561

  幅931×奥行650 mm※1

- Apeos C2061

  Model-P：幅904×奥行650 mm※2

  Model-PFS：幅931×奥行650 mm※1

1. 用紙トレイ5（手差し）を最大に伸ばして、自動両面原稿送り装置のストッパーを開いたときの値です。
2. 用紙トレイ5（手差し）を最大に伸ばしたときの値です。

### キャビネット付き1トレイモジュール（オプション）

##### 用紙サイズ/用紙坪量

最大：A3、11×17”

最小：A5

非定形サイズ：140×182 mm～297×432 mm

52～300 g/m2

##### 給紙容量/給紙段数

600枚×1トレイ

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

##### 大きさ/質量

幅575×奥行650×高さ351 mm※1

（内寸：幅437×奥474×高さ147 mm）

21 kg

1. 接続部分を除く装着時の高さです。

##### 本体接続時の占有寸法

- Apeos C2561

  幅931×奥行650 mm※1※2

- Apeos C2061

  Model-P：幅904×奥行650 mm※1※3

  Model-PFS：幅931×奥行650 mm※1※2

1. ドア全開時の扉稼働スペースは含みません。
2. 用紙トレイ5（手差し）を最大に伸ばして、自動両面原稿送り装置のストッパーを開いたときの値です。
3. 用紙トレイ5（手差し）を最大に伸ばしたときの値です。

### 3トレイモジュール（オプション）

##### 用紙サイズ（トレイ２～4）

最大：A3、11×17"

最小：A5

非定形サイズ：140×182 mm～297×432 mm

##### 用紙坪量

52～300 g/m2

##### 給紙容量/給紙段数

600枚×3トレイ

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

##### 大きさ/質量

幅575×奥行650×高さ351 mm※1

23 kg

1. フット部分を含みます。

##### 本体接続時の占有寸法

- Apeos C2561

  幅931×奥行650 mm※1

- Apeos C2061

  Model-P：幅904×奥行650 mm※2

  Model-PFS：幅931×奥行650 mm※1

1. 用紙トレイ5（手差し）を最大に伸ばして、自動両面原稿送り装置のストッパーを開いたときの値です。
2. 用紙トレイ5（手差し）を最大に伸ばしたときの値です。

### インナー排出トレイ（オプション）

##### 用紙サイズ/用紙坪量

最大：A3、11×17”

最小：A5

非定形サイズ：140×182 mm～297×432 mm

##### 出力トレイ容量

250枚

### 補足

- 弊社C2紙を使用したときの値です。

- インナー排出トレイ装着時のセンタートレイの出力トレイ容量は250枚になります。

##### 排紙方法

スタック