ページのトップへ戻る
受信したファクスをプリントする用紙を指定したい
クイック（ジョブ指示履歴・ピン留め履歴）からジョブを再実行したい

## ボックス内の文書をクライアントコンピューターに取り込んだり、削除したい

TCP/IP環境が利用できる場合、インターネットサービスから、本機のボックスに保存（ボックスに蓄積）されている文書をクライアントコンピューターに取り込むことができます。また、インターネットサービスでは、ボックス内の文書を一覧表示し、削除する文書を複数指定できます。

ボックスに保存されている文書は、インターネットサービス以外にも、DocuWorksやAdobe Acrobat（以降Acrobatと表記します）を使用してクライアントコンピューターに取り込むことができます。

- 文書の取り込み（クライアントコンピューター）
- ボックス内の文書の削除
- 文書の取り込み（DocuWorks）
- 文書の取り込み（Adobe Acrobat）

### 文書の取り込み（クライアントコンピューター）

1. インターネットサービスにアクセスします。

   ### 参照

   - 詳しくはインターネットサービスの利用を参照してください。

2. ［アプリ］をクリックします。
3. ［ボックス操作］をクリックします。
4. 文書が保存されているボックスを選択します。
5. 暗証番号を入力する画面が表示された場合は、ボックスに設定されている暗証番号を入力し、［保存］をクリックします。
6. ダウンロードする文書にチェックマークを付け、［取り出し］をクリックします。
7. ファイル形式を選択し、［取り出し］をクリックします。

   ### 補足

   - 本機で文書の自動削除の設定をしていても、インターネットサービスで取り込んだ場合は削除されません。

### ボックス内の文書の削除

1. インターネットサービスにアクセスします。

   ### 参照

   - 詳しくはインターネットサービスの利用を参照してください。

2. ［アプリ］＞［ボックス操作］をクリックして、ボックスを選択します。

   暗証番号を入力する画面が表示された場合は、ボックスに設定されている暗証番号を入力し、［保存］をクリックします。

3. 削除する文書にチェックマークを付け、［削除］をクリックします。
4. ［はい(削除する)］をクリックします。

### 文書の取り込み（DocuWorks）

1. DocuWorks Deskを起動します。
2. ［親展ボックス］をクリックし、［親展ボックスの追加］をダブルクリックします。
3. ［親展ボックス設定ウィザード］の［次へ］をクリックします。
4. 表示されているリストの中から、接続する本機のスキャナー名を選択し、［次へ］をクリックします。

   ### 補足

   - 本機が検索されない場合は、［IPアドレス、またはFQDNを直接指定］にIPアドレスを入力します。

5. 表示されているリストの中からボックスを選択し、必要に応じて項目を設定して、［次へ］をクリックします。

   ### 補足

   - 登録済みのボックスが表示されない場合は、［親展ボックス番号］を入力します。

6. ［完了］をクリックします。
7. 親展ボックス内に蓄積されている文書を、［ユーザーフォルダ］、または任意のフォルダーにドラッグ＆ドロップします。
8. 確認の画面が表示されるので、［はい］をクリックします。

   ### 補足

   - DocuWorks形式で取り込まれます。

   - TIFFファイルなど、XDW以外のファイル形式にして取り込む場合は、［DocuWorks文書に変換せずにファイルを取り込む］にチェックマークを付けると、手順5の［取得時の文書形式］で選択したファイル形式で取り込まれます。

9. 必要に応じて、取り込み設定を変更し、［OK］をクリックします。

   指定したフォルダーに文書が入ります。

### 文書の取り込み（Adobe Acrobat）

### 補足

- 本機能を使用するには、「ネットワークスキャナーユーティリティ3」がクライアントコンピューターにインストールされている必要があります。

1. Acrobatを起動します。
2. ［メニュー］＞［作成］＞［スキャナーからPDF］の順にクリックします。

   ### 補足

   - プリセットには、［カラーモードを自動検出］、［白黒文書］、［カラー文書］、［グレースケール文書］、［カラー写真］などが選べます。

   - ［カラーモードを自動検出］を選択すると、Acrobatが文書のタイプを自動的に判断します。

3. 「FUJIFILM Network Scanner 3 TWAIN」を選択し、［デフォルト設定］の横にある をクリックします。
4. 表示された画面の［スキャナーのユーザーインターフェイスを表示］にチェックマークを付け、［スキャン］をクリックします。
5. 表示されているリストの中から、接続する本機のスキャナー名を選択し、［次へ］をクリックします。

   ### 補足

   - 本機が検索されない場合は、［IPアドレスまたはFQDNを直接指定］にIPアドレスを入力します。

6. 表示されているリストの中からボックスを選択し、必要に応じて項目を設定して［決定］をクリックします。
7. ボックスが開き、ボックス内の文書の一覧が表示されます。
8. 取り込む文書を選択し、［取り込み］をクリックします。