ページのトップへ戻る
ファクス
スキャン送信

## メール送信

本機でスキャンしたデータを、メールに添付して送信します。

### 参照

- メール送信機能を利用するための設定は、メール機能のセットアップを参照してください。

- 基本操作
- 読み込みの中止
- 読み込みの継続
- 宛先の編集

### 基本操作

1. 原稿をセットします。

   ### 参照

   - 原稿のセット方法については、原稿のセットを参照してください。

2. ［メール送信］をタップします。
3. キーボード入力、または （アドレス帳）をタップして、宛先を指定します。

   ### 補足

   - 宛先の種類（To/CC/BCC）を変更するときは、 をタップします。

   - アプリの表示カスタマイズの［初期表示画面］の設定によっては、表示される画面が異なります。

   ### 参照

   - ワンタッチボタンからの宛先指定は、ワンタッチボタンで宛先を指定を参照してください。

4. 画面上部の （［機能リスト］）をタップして、各項目を設定します。

   ### 補足

   - 設定値を初期設定に戻すときは、 （［リセット］）をタップします。

5. ［スタート］をタップします。

### 読み込みの中止

1. 、または［ストップ］をタップします。
2. ［中止］をタップします。

### 読み込みの継続

1. ［原稿を追加する］をタップします。

   ### 補足

   - 機能リストで［次原稿］を有効に設定しても、原稿を続けて読み込むことができます。

2. 次の操作を選択します。

   - 次原稿を読み込む

   1. 次の原稿をセットします。
   2. ［スキャン］をタップします。

   - 次原稿の設定を変更する

   1. 次の原稿をセットします。
   2. ［設定変更］をタップします。
   3. 機能リストの設定を変更します。
   4. ［スキャン］をタップします。
3. すべての原稿を読み込んだら、［読み込み完了（送信）］をタップします。

### 宛先の編集

1. 宛先をタップします。
2. 次の操作を選択します。

   項目 | 説明
   --- | ---
   ［宛先の種類］ | メール送信では、［宛先］、［CC］、［BCC］が指定できます。スキャン送信では、［宛先］だけ設定されます。
   ［宛先から削除］ | 宛先を削除します。
   ［編集］ | 宛先を修正します。
   ［アドレス帳に追加］ | 新しく連絡先を作成します。または、既存の連絡先に宛先を追加します。
   ［ネットワーク参照］ | ネットワークを参照して、宛先を表示します。