ページのトップへ戻る
用紙が詰まった場合（オプション装置）

## ホチキスの針が詰まった場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

針が打たれない | 針が曲がって留められている

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

針の片側が浮いている | 針が逆方向に曲がっている | 針がつぶれている

針が浮いている | 針が浮いて中央がくぼんでいる

### 注意

- 詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。

### 補足

- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかったりして、紙詰まりの原因となることがあります。

- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。

- フィニッシャーA3
- フィニッシャーB

### フィニッシャーA3

1. 本機が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開きます。
2. カートリッジを取り出します。
3. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。
4. カートリッジの金属部分を押し上げます。
5. 詰まっているホチキス針を取り除き（）、押し上げた金属部分を元に戻します（）。
6. カートリッジを元の位置に差し込みます。

   レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。

7. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

### フィニッシャーB

### 補足

- 「フィニッシャーB4」、「フィニッシャーB5」、「フィニッシャーB 中とじユニット」、「フィニッシャーB パンチユニット2/4穴」を総称して「フィニッシャーB」と記載しています。

#### 平とじ用ホチキスカートリッジ

［ホチキス優先モードの設定］が［針なし優先］に設定されている場合は、メッセージ画面、または ＞［機械確認（メーター確認）］＞［消耗品確認］＞［ホチキスカートリッジ（R1）］で、［確認/補給］をタップしてから、画面の指示に従って針詰まりを処置してください。

### 補足

- 中とじ用ホチキスカートリッジで針が詰まったときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

1. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開きます。
2. ［R1］を持って、ホチキスのユニットを手前に移動します。
3. レバーを持って、カートリッジを取り出します。
4. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。
5. カートリッジの金属部分を押し上げます。
6. 詰まっているホチキス針を取り除き（）、押し上げた金属部分を元に戻します（）。
7. カートリッジを元の位置に差し込みます。

   レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。

8. 正面カバーを閉じます。