ページのトップへ戻る
プライベートプリントの初期設定
モバイル機器からのプリントの初期設定

## 無線LANのセットアップ

無線LANを利用してネットワークに接続するには、無線キットの取り付けが必要です。

また、機械管理者でログインして接続方法に応じた設定を行います。

- 無線キットの取り付け
- Wi-Fiの利用
- Wi-Fi Directの利用

### 無線キットの取り付け

1. 〈電源/節電〉ボタンを押します。
2. ［電源を切る］ をタップします。
3. タッチパネルディスプレイと各ランプがすべて消灯したことを確認して、電源コードをコンセントと本機から抜きます。
4. 無線キットの箱から、無線キットの本体と取り付け用のねじを取り出します。
5. 本機の右側面の奥側にある、無線キットソケットのカバーを取り外します。
6. 無線キットのコネクターを無線キットソケットに差し込みます。
7. ねじを差し込み、締めて固定します。
8. 電源コードをコンセントと本機に接続し、〈電源/節電〉ボタンを押して、電源を入れます。

### Wi-Fiの利用

本機とモバイル機器を無線LANアクセスポイント経由で接続します。

#### 無線LANの有効化

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［ネットワーク設定］をタップします。
5. ［無線LAN設定］をタップします。
6. ［基本設定］をタップします。
7. ［有効］を選択し、［OK］をタップします。

   ### 補足

   - RADIUSサーバー認証（IEEE802.1X認証） を使用する無線LANアクセスポイントに接続する場合は、インターネットサービスで証明書を設定する必要があります。

8. ［確認］をタップします。

   本機が再起動します。

#### Wi-Fi接続の設定

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［ネットワーク設定］をタップします。
5. ［無線LAN設定］をタップします。
6. ［Wi-Fi接続設定］をタップします。
7. 次のどれかの方法で、無線ネットワークに接続します。

   - 一覧から選択

   - 手動設定

   - WPS（プッシュボタン）

   - WPS（PINコード）

   ### 補足

   - 無線LANアクセスポイントのSSIDと、認証情報（WEPキー、パスフレーズなど）が必要になります。

##### 一覧から選択

1. 接続するアクセスポイントをタップします。

   アクセスポイントにセキュリティが設定されていない場合は、これで完了です。

   アクセスポイントにセキュリティが設定されている場合は、手順2に進みます。

   ### 補足

   - 一覧に表示される無線LANアクセスポイントは、電波が強いものから順に5台までです。

   - ほかのアクセスポイントと接続中の場合は、接続解除の確認画面が表示されます。

2. 必要な情報を入力して、［OK］をタップします。
3. 設定が更新されたことを確認して、［確認］をタップします。

   本機が再起動して、設定が有効になります。

##### 手動設定

1. ［手動設定］をタップします。
2. 各項目を設定して、［OK］をタップします。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   ［SSID］ | 無線ネットワークを識別する名前を設定します。32文字以内の英数字を入力できます。
   ［暗号化設定］ | 暗号化の方式を設定します。
   | ［暗号化なし］ | 暗号化を設定しません。
   | ［WEP］ | WEPキーは、4つまで登録できます。［送信キー］で、その中から使用するWEPキーを選択します。
   | ［WPA3 Personal］ | パスフレーズを設定します。
   | ［WPA2/WPA3 Personal］
   | ［WPA2 Personal］
   | ［WPA/WPA2 Personal］
   | ［WPA2/WPA3 Enterprise］ | 認証方式を設定します。 PEAPを選択した場合は、さらに［Identity］、［ユーザー名］、［パスワード］を設定します。 EAPを使用する場合は、インターネットサービスで証明書を設定したり、認証方式の詳細設定をしたりする必要があります。
   | ［WPA3 Enterprise］
   | ［WPA2 Enterprise］
   | ［WPA/WPA2 Enterprise］

3. 設定が更新されたことを確認して、［確認］をタップします。

   本機が再起動して、設定が有効になります。

##### WPS（プッシュボタン）

1. ［WPS設定（プッシュボタン）］をタップします。
2. ［開始］をタップしてから2分以内に、無線LANアクセスポイントに付いているWPSボタンを押します。
3. 本機の画面で設定が更新されたことを確認して、［確認］をタップします。

   本機が再起動して、設定が有効になります。

##### WPS（PINコード）

1. ［WPS設定（PINコード）］をタップします。
2. ［開始］をタップしてから2分以内に、表示されたPINコードを無線LANアクセスポイントに入力します。
3. 本機の画面で設定が更新されたことを確認して、［確認］をタップします。

   本機が再起動して、設定が有効になります。

#### インターネットサービスを使用しての接続

本機のWi-Fi接続では、IEEE802.1X認証を使用できます。IEEE802.1X認証方式を使用する場合は、認証局に証明書の発行を依頼して、発行された証明書をインターネットサービスで本機にインポートします。

証明書 | EAP-TLS | EAP-TTLS | PEAP
--- | --- | --- | ---
CA証明書 | 必須 | 必須 | 任意※1
クライアント証明書 | 必須 | - | -

1. サーバー証明書を検証する場合に必要です。

### 補足

- インターネットサービスで証明書をインポートするには、HTTP の通信を暗号化する必要があります。

##### 証明書の規格

- X.509証明書 （DER/PEM） （ルートCA証明書）

- PKCS#7 （DER） （ルートCA証明書）

- PKCS#12 （DER） （デバイス証明書（＝クライアント証明書）/ルートCA証明書）

### 参照

- 証明書の種類については、インターネットサービスのヘルプを参照してください。

#### モバイル機器の接続

### 参照

- 操作方法はモバイル機器の機種によって異なります。詳しくは、お使いのモバイル機器の取扱説明書を参照してください。

- 接続に必要な暗号化キーは無線LANアクセスポイント本体に記載されていることがあります。詳しくは、無線LANアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。

1. モバイル機器のWi-Fi機能を有効にします。
2. SSIDを選択します。
3. 画面の指示に従って、接続を完了します。

### Wi-Fi Directの利用

無線LANアクセスポイントを経由せず、本機とモバイル機器を直接接続します。

### 補足

- Wi-Fi Directは、IPv6環境では使用できません。

- Wi-Fi Directでは、同時に5台まで接続できます。

#### Wi-Fi Direct接続の設定

### 補足

- インターネットサービスを使用して設定することもできます。

  インターネットサービスの使用方法はインターネットサービスの利用 を参照してください。

1. 無線LAN設定を有効にします。

   ### 参照

   - 無線LANの有効化を参照してください。

2. 機械管理者モードにログインします。
3. ホーム画面で をタップします。
4. ［設定］をタップします。
5. ［ネットワーク設定］をタップします。
6. ［無線LAN設定］をタップします。
7. ［Wi-Fi Direct設定］をタップします。
8. ［有効］をタップします。
9. 各項目を設定して、［OK］をタップします。

   - グループ設定

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   ［自動］ | 本機をグループオーナーに固定しない場合に選択します。
   | ［デバイス名］ | Wi-Fi Directネットワークで識別する本機の名前を、32 文字以内の英数字で入力します。モバイル機器から接続先を選択するときは、ここで設定した名前が表示されます。
   ［グループオーナー］ | 本機をWi-Fiネットワークのグループオーナーに設定します。グループオーナーに設定すると、無線LANアクセスポイントと同様に、モバイル機器から本機を検出できます。
   | ［SSIDサフィックス］ | Wi-Fi Directで識別するネットワークの名前を表示します。「DIRECT-」に続く部分を23 文字以内の英数字で入力できます。モバイル機器から接続先のネットワークを選択するときは、ここで設定した名前が表示されます。
   ［パスフレーズ］ | パスフレーズとして8文字以上63文字以内の英数字を入力します。モバイル機器からWi-Fi Directネットワークに接続するときは、ここに表示されるパスフレーズを入力します。

   ### 補足

   - iOS端末など、Wi-Fi Directに対応していない機器を接続する場合は、［グループオーナー］に設定します。

10. 〈ホーム〉ボタンを押します。
11. ［はい（再起動する）］をタップします。

    本機が再起動して、設定が有効になります。

#### モバイル機器の接続

##### 自動接続（Android OS）

1. モバイル機器のWi-Fi設定画面を表示させ、Wi-Fiを有効にします。
2. ［Wi-Fi Direct］を選択します。
3. 一覧から本機を選択します。
4. 本機に表示される画面で接続するモバイル機器名を確認して、［はい（開始する）］をタップします。

##### 手動接続（Android OS/iOS）

### 補足

- ［Wi-Fi Direct設定］の［グループ設定］が［グループオーナー］に設定されている必要があります。

1. ホーム画面で をタップします。
2. ［機械確認（メーター確認）］をタップします。
3. ［無線LANの接続状態］をタップします。
4. ［Wi-Fi Direct接続状況］の［SSID］と［パスフレーズ］を確認します。
5. モバイル機器のWi-Fi設定画面を表示させ、Wi-Fiを有効にします。
6. 一覧から手順5で確認した本機のSSIDを選択して、パスフレーズを入力します。

#### Wi-Fi Directの切断

##### 本機の画面

###### 切断

1. ホーム画面で をタップします。
2. ［機械確認（メーター確認）］をタップします。
3. ［無線LANの接続状態］をタップします。
4. ［Wi-Fi Direct切断］をタップします。

   現在接続されているすべてのモバイル機器の接続が切断されます。

   ### 補足

   - 切断したモバイル機器とは30秒間Wi-Fi Direct接続できません。

###### 設定の解除

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［ネットワーク設定］をタップします。
5. ［無線LAN設定］をタップします。
6. ［Wi-Fi Direct設定］をタップします。
7. ［SSIDサフィックス］、または［パスフレーズ］を変更し、［OK］をタップします。

   新しいSSID、パスフレーズでWi-Fi Directのグループが再構築されます。

##### モバイル機器の画面

###### 切断

1. Wi-Fi設定画面を表示させ、Wi-Fiの接続を解除します。

###### 接続情報の削除

1. Wi-Fi設定画面を表示させ、接続中の本機のSSIDを選択します。
2. Wi-Fi接続設定情報を削除します。