ページのトップへ戻る
用紙が詰まった場合（本体）
ホチキスの針が詰まった場合

## 用紙が詰まった場合（オプション装置）

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。

紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は［スタート］をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。

### 補足

- 紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。

- フィニッシャーA3
- フィニッシャーB

### フィニッシャーA3

#### フィニッシャー接続部

1. フィニッシャーの正面カバーを開きます。
2. ノブを右方向に回し（）、詰まっている用紙をセンタートレイ側に送ります（）。
3. 上面カバーを開き（）、用紙を取り除きます（）。
4. すべてのカバーを閉じます。

### フィニッシャーB

### 補足

- 「フィニッシャーB4」、「フィニッシャーB5」、「フィニッシャーB 中とじユニット」、「フィニッシャーB パンチユニット2/4穴」を総称して「フィニッシャーB」と記載しています。

#### 上面カバー

1. 上面カバーを開き（）、詰まっている用紙を取り除きます（）。
2. 上面カバーを閉じます。

#### フィニッシャー接続部

1. フィニッシャー接続部の上面カバーを開き（）、詰まっている用紙を取り除きます（）。
2. フィニッシャー接続部の上面カバーを閉じます。