ページのトップへ戻る
スキャン送信のセットアップ
USB保存のセットアップ

## マイフォルダー保存のセットアップ

マイフォルダー保存は、本機の認証モードが外部認証のときに、認証ユーザーに応じて異なる転送先にスキャン文書を転送できる機能です。

機械管理者モードで ＞［設定］＞［認証/集計管理］＞［集計管理］ ＞［認証/集計の設定］ を［外部認証/集計］ に設定しているときに利用できます。

### 補足

- 弊社商品（別売）を外部認証先として使用する場合は、機械管理者モードで ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［外部認証サーバー/ディレクトリーサービス設定］ ＞［認証システムの設定］の［認証システム］に［Authentication Agent］ を選択してください。

利用するには、次の設定が必要です。

- IPアドレスの設定
- ［SMBクライアント］ポートの設定
- サービス開始と転送方法の設定

### IPアドレスの設定

IPアドレスの設定を参照して設定します。

### ［SMBクライアント］ポートの設定

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［ネットワーク設定］をタップします。
5. ［ポート設定］をタップします。
6. ［SMBクライアント］をタップします。
7. ［SMBクライアント - ポート］をタップします。
8. ［起動］をタップします。
9. 〈ホーム〉を押します。
10. ［はい（再起動する）］をタップします。

    本機が再起動して、設定が有効になります。

### サービス開始と転送方法の設定

1. インターネットサービスにアクセスします。

   ### 参照

   - 詳しくは、インターネットサービスの利用を参照してください。

2. 機械管理者としてログインします。
3. ［アプリ］をクリックします。
4. ［スキャン送信］をクリックします。
5. ［動作設定(アプリ共通)］をクリックします。
6. ［マイフォルダー保存］をクリックします。
7. ［有効］を選択し、［保存］をクリックします。
8. 必要に応じて、マイフォルダー保存関連項目を設定します。