ページのトップへ戻る
無線LANのセットアップ
ファクスのセットアップ

## モバイル機器からのプリントの初期設定

本機は、次のサービスに対応しています。

- Print Utility（Android OS/iOS）

- AirPrint（iOS）

- Mopria（Android OS）

- Chrome OSからのプリント

- Universal Print

### 補足

- Print Utilityは、Google Play、またはApp Storeからダウンロードできる無料アプリケーションです。

- Print UtilityでNFC機能を利用する場合は、インターネットサービスの設定が必要です。

- Print UtilityでWi-FiやWi-Fi Directを利用する場合は、ホーム画面の［Print Utility接続］をタップすると、接続用のQRコードが表示されます。

### 参照

- Print Utilityについては、弊社公式サイトを参照してください。

- Mopriaについては、Mopria Allianceの公式サイトを参照してください。

- Chrome OSからのプリントについては、Google社の公式サイトを参照してください。

- モバイル機器との接続
- AirPrintの設定
- Universal Printの設定

### モバイル機器との接続

本機とモバイル機器をWi-Fi、またはWi-Fi Directで接続します。

- Wi-Fiの利用

- Wi-Fi Directの利用

### 補足

- Universal Printは、インターネット接続があれば、Wi-Fi、またはWi-Fi Directで本機と接続しなくても利用できます。

### AirPrintの設定

AirPrintは、Apple Inc.が提供するプリントサービスです。プリンタードライバーや特別なソフトウェアをインストールすることなく、iPadやiPhoneなどのiOS搭載機器やmacOSのコンピューターから指示した文書を本機でプリントできます。

AirPrintの設定は、Webブラウザーで行います。

1. インターネットサービスにアクセスします。

   ### 参照

   - 詳しくは、インターネットサービスの利用を参照してください。

2. 機械管理者としてログインします。
3. ［ネットワーク］をクリックします。
4. ［モバイルプリント設定］をクリックします。
5. ［AirPrint™］をクリックします。
6. ［有効］にチェックマークを付けます。
7. 必要に応じて項目を設定し、［保存］をクリックします。

   ### 補足

   - 本機の再起動を指示するメッセージが表示されたら、再起動します。

   ### 参照

   - プリントの方法は、AirPrintでプリントを参照してください。

### Universal Printの設定

Universal Printは、Microsoftが提供するクラウド型のプリントサービスです。プリンタードライバーや特別なソフトウェアをインストールすることなく、Microsoft Entra IDの認証を使用して、どこからでも本機でプリントできます。

### 補足

- IPv6には対応していません。

- 使用環境に応じて、事前にDNSサーバーやプロキシサーバーなどのネットワーク設定が必要です。

#### Universal Printを有効にするための設定

1. インターネットサービスにアクセスします。

   ### 参照

   - 詳しくは、インターネットサービスの利用を参照してください。

2. 機械管理者としてログインします。
3. ［ネットワーク］をクリックします。
4. ［モバイルプリント設定］をクリックします。
5. ［Universal Print］をクリックします。
6. 設定を［有効］にし、［保存］をクリックします。
7. ［今すぐ再起動］をクリックし、本体を再起動します。

#### 本機をUniversal Printプリンターとして登録

1. インターネットサービスにアクセスします。

   ### 参照

   - 詳しくは、インターネットサービスの利用を参照してください。

2. 機械管理者としてログインします。
3. ［ネットワーク］をクリックします。
4. ［モバイルプリント設定］をクリックします。
5. ［Universal Print］をクリックします。
6. ［登録］をクリックします。
7. 各項目を設定し、［登録］をクリックします。

   ### 補足

   - 特別な理由がない限り、各設定項目は変更しないでください。

8. 表示された認証コードをクリップボードにコピーして、［次へ］をクリックします。
9. 手順8でコピーした認証コードを入力します。
10. 本機のUniversal Print登録先となるMicrosoft Entra IDのプリンター管理者、またはグローバル管理者のアカウントを入力し、［次へ］をクリックします。

    ### 補足

    - ［外部認証の設定］を［Microsoft Entra ID］に設定している場合、入力するアカウントは同じDirectoryに属している必要があります。

11. パスワードを入力し、［サインイン］をクリックします。
12. サインイン成功の画面が表示されたら、Webブラウザーを閉じます。

### 参照

- 本機を使用できるユーザーの割り当てや、クライアントコンピューターでのプリントの操作については、Microsoft社の公式サイトを参照してください。