ページのトップへ戻る
ファクスの送受信履歴を確認したい
ボックス内の文書をクライアントコンピューターに取り込んだり、削除したい

## 受信したファクスをプリントする用紙を指定したい

［受信紙宣言］を設定すると、受信したファクスをプリントする用紙や、プリント時のサイズを指定できます（［ユーザーモード］）。

また、受信したファクス文書のプリントに使用するトレイを指定して、コピーやプリントに使用するトレイと分ける設定もできます（［トレイモード］）。

- 用紙の指定
- 用紙トレイの指定

### 用紙の指定

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［アプリ設定］をタップします。
5. ［ファクス設定］をタップします。
6. ［ファクス動作制御］をタップします。
7. ［受信紙宣言］をタップします。
8. ［ユーザーモード］をタップします。
9. 希望の用紙サイズを選択し、［OK］をタップします。

   ### 補足

   - 指定したサイズの用紙が用紙トレイにセットされていない場合、用紙を補給するまでプリントされません。

   - 用紙サイズは、複数選択できます。

   - ［すべての用紙サイズ］をタップすると、すべての用紙サイズをまとめて選択、または選択を解除できます。

### 用紙トレイの指定

トレイ1、2はコピー/プリント文書の専用トレイとして普通紙をセット、トレイ4はファクス受信文書の専用トレイとして、うら紙を使用する例を説明します。

事前に、次の設定をしておきます。

- ［コピー］＞［用紙選択］を［自動］に設定する。

- プリンタードライバーの［印刷設定］画面で、［トレイ/排出］タブ＞［トレイの高度な設定］＞［自動トレイの用紙種類］を［普通紙］に設定する。

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［用紙トレイ設定］をタップします。
5. ［トレイ4］をタップします。
6. ［用紙種類］をタップします。
7. ［うら紙］を選択し、［OK］をタップします。
8. ［OK］をタップします。
9. ［共通設定］をタップします。
10. ［用紙種類の優先順位］をタップします。
11. ［うら紙の優先順位］をタップします。
12. 用紙トレイの優先順位を選択し、［OK］をタップします。
13. ［＜］をタップして［共通設定］画面に戻り、［自動トレイ動作制御］をタップします。
14. ［対象用紙種類（コピー）］をタップします。
15. ［指定用紙種類のみ］をタップして［普通紙］を選択し、［OK］をタップします。
16. ［＜］をタップして［用紙トレイ設定］画面まで戻ります。
17. ［×］をタップして［設定］画面に戻ります。
18. ［アプリ設定］をタップします。
19. ［ファクス設定］をタップします。
20. ［ファクス動作制御］をタップします。
21. ［受信紙宣言］をタップします。
22. ［トレイモード］を選択し、［トレイ4］を有効にして［OK］をタップします。