ページのトップへ戻る
インターネットファクスのセットアップ
ボックス保存のセットアップ

## IPファクス（SIP）のセットアップ

IPファクス（SIP)とは、国際標準ITU-T勧告T.38に準拠したインターネットファクスの総称です。

IPファクス（SIP)を利用すると、企業内のIPネットワーク（イントラネット）に接続された機器同士で通信したり、NTTが提供するひかり対応ゲートウェイを経由して、次世代ネットワーク（NGN）対応機種同士で通信することができます。

利用するには、次の設定が必要です。

- NGNの設定
- IPアドレスの設定
- ［SIP］ポートの設定
- SIP本体アドレスの設定
- 自局情報の設定

### NGNの設定

### 補足

- NTTとNGN契約が必要です。

利用するには、IPファクス（SIP）の設定のほかに、次の設定が必要です。

- 次世代ネットワーク（NGN）接続

- 発信者ID通知（必要に応じて設定）

- 最大使用帯域幅

- 自動再送信（必要に応じて設定）

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［ネットワーク設定］をタップします。
5. ［次世代ネットワーク（NGN）設定］をタップします。
6. ［次世代ネットワーク（NGN）接続］をタップして、有効にします。
7. ［発信者ID通知］を利用する場合は、タップして有効にします。
8. ［IPファクス（SIP）最大使用帯域幅］をタップします。
9. 最大使用帯域幅を入力して［OK］をタップします。

   ### 補足

   - 最大使用帯域幅は、NTTのデータ通信向けの料金表を確認して設定してください。

10. ［ファクスによる自動再送信］を利用する場合は、タップして有効にします。
11. 〈ホーム〉ボタンを押します。
12. ［はい（再起動する）］をタップします。

    本機が再起動して、設定が有効になります。

### IPアドレスの設定

IPアドレスの設定を参照して設定します。

### ［SIP］ポートの設定

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［ネットワーク設定］をタップします。
5. ［ポート設定］をタップします。
6. ［SIP］をタップします。
7. ［SIP - ポート］をタップします。
8. ［起動］をタップします。
9. ［＜］をタップして［ネットワーク設定］画面まで戻ります。

### SIP本体アドレスの設定

1. ［ネットワーク設定］画面で［SIP設定］をタップします。
2. ［SIP本体アドレス］をタップします。
3. ［SIP本体アドレス］を入力し、［OK］タップします。
4. 必要に応じて、各項目を設定します。

### 自局情報の設定

自局情報の設定を参照して設定します。

### 補足

- 設定が完了したら、〈ホーム〉ボタンを押します。本機の再起動を指示するメッセージが表示されたら、再起動します。