ページのトップへ戻る
消耗品の交換
用紙が詰まった場合（本体）

## 本体の清掃

- 湿拭きをする場合は、水でぬらして固く絞った柔らかい布を使用します。水気が残っていると、本体が故障するおそれがあります。

- ベンジンやシンナーなどの薬品類は使用しないでください。プラスチック部品の塗装、コーティングなどを傷めることがあります。

- 外装部
- タッチパネルディスプレイ
- LEDプリントヘッド部
- 原稿カバー、原稿ガラス、フィルム、原稿読み取りガラス
- 原稿送り装置のローラー部

### 外装部

1. 水でぬらして固く絞った柔らかい布で拭きます。

   ### 補足

   - 汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽く拭いてください。

2. 柔らかい布で、水分を拭き取ります。

### タッチパネルディスプレイ

乾いた柔らかい布で、軽く拭きます。

湿拭きをする場合は、水でぬらして固く絞った柔らかい布で軽く拭いてください。

### 注記

- 強い力で拭くと損傷のおそれがあります。軽く拭いてください。

### LEDプリントヘッド部

トナー回収ボトル、ドラムカートリッジを交換したときは、濃度ムラ、色ムラが発生するのを防ぐため、LEDプリントヘッドの清掃をします。

1. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開きます。
2. 正面カバーの裏側に付属している清掃棒を取り出し、LEDプリントヘッドをそれぞれ清掃します。

   清掃棒の矢印（↑）部を上に向けて、トナー回収ボトルの4か所の穴に差し込みます。それぞれの穴の奥に突き当たるまで差し込み、ゆっくりと引き抜きます。往復2 ～3回ずつ清掃します。

3. 清掃棒を元の場所に戻します。
4. 正面カバーを閉じます。

### 原稿カバー、原稿ガラス、フィルム、原稿読み取りガラス

1か月に1回をめどに、水でぬらして固く絞った柔らかい布を使用して、汚れを拭き取ってください。

汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽く拭いてください。

#### 原稿送り装置B1-C

1. 原稿カバーを開きます。
2. 原稿カバーの汚れを拭き取ります。
3. 原稿ガラスの汚れを拭き取ります。
4. フィルムの汚れを拭き取ります。
5. 原稿読み取りガラスの汚れを拭き取ります。
6. 原稿カバーを閉じます。

#### 原稿送り装置B5-PC

1. 原稿カバーを開き、付属の布を取り出します。
2. 原稿読み取りガラスと裏面読み取りガラスの汚れを拭き取ります。
3. フィルムの汚れを拭き取ります。
4. 布を元の場所に戻し、原稿カバーを閉じます。

### 原稿送り装置のローラー部

1か月に1回をめどに清掃してください。

1. 原稿送り装置の左側カバー手前の取っ手を引き上げて、カバーを止まるところまで開きます。
2. ローラーを回しながら、少し水で湿らせた柔らかい布で清掃します。
3. 原稿送り装置の左側カバーを閉じ、カバーの手前や奥に浮きがないことを確認します。