ページのトップへ戻る
プリント
ファクス

## コピー

- 基本操作
- コピーの中止
- 続けてコピー

### 基本操作

1. 原稿をセットします。

   ### 参照

   - 原稿のセット方法については、 原稿のセットを参照してください。

2. ［コピー］をタップします。
3. 部数と各項目を設定します。

   ### 補足

   - 設定値を初期設定に戻すときは、（［リセット］）をタップします。

   - 排出先を指定する場合は、［排出先/オフセット排出］でトレイ名をタップし、排出トレイを選択します。

4. ［スタート］をタップします。

### コピーの中止

1. 、または［ストップ］をタップします。
2. ［中止］をタップします。

### 続けてコピー

機能リストの［次原稿］を有効に設定すると、次の確認画面が表示されます。

1. 前の原稿の読み込みが終了したら、次の原稿をセットします。
2. ［スタート］をタップします。
3. すべての原稿を読み込んだら、［読み込み完了］をタップします。