ページのトップへ戻る
ファクスのセットアップ
IPファクス（SIP）のセットアップ

## インターネットファクスのセットアップ

インターネットファクスとは、電話回線を経由するファクス通信とは異なり、企業内ネットワークやインターネットを経由して、本機で読み取ったデータなどを電子メールの添付文書として送受信する機能です。

利用するには、次の設定が必要です。

設定項目 | インターネットファクス | インターネットファクスダイレクト
--- | --- | ---
TCP/IPアドレス | ○ | ○
送信経路 | ○ | ○
メールポート | ○ | ○
サブネットマスク | △ | △
ゲートウェイ | △ | △
DNSサーバー | △ | △
本体メールアドレス | ○ | ○
メール受信プロトコル | ○ | ○
POP3サーバー | △ | ×
POP3ログイン名/パスワード | △ | ×
SMTPサーバー | ○ | ×
SMTP AUTHログイン名/パスワード | △ | ×
○：設定が必要、×：設定不要、△：必要に応じて設定

- 送信経路の設定
- メール機能を利用するための設定

### 送信経路の設定

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［アプリ設定］をタップします。
5. ［インターネットファクス設定］をタップします。
6. ［インターネットファクス動作制御］をタップします。
7. ［送信経路］をタップします。
8. インターネットファクスの場合は［メールサーバー経由］をタップ、インターネットファクスダイレクトの場合は、［ダイレクト（P2P）］をタップします。

### メール機能を利用するための設定

IPアドレスの設定や、メールの送受信に関する設定が必要です。

メール機能のセットアップを参照して、設定します。

### 補足

- 設定が完了したら、〈ホーム〉ボタンを押します。本機の再起動を指示するメッセージが表示されたら、再起動します。