ページのトップへ戻る
［アプリ設定］
［ネットワーク設定］

## ［監査ログ設定］

監査ログの設定とSyslog送信（Syslogプロトコルを使用して監査ログをネットワーク上のほかのクライアントコンピューターに送信）に関する設定をします。

監査ログとは、いつ、誰が、どのような作業を本体で行ったかを記録したものです。監査ログ機能を使用すると、本体の不正使用や不正使用の試みを監視できます。

### 補足

- 監査ログを取り出すには、インターネットサービスを使用します。

### 参照

- 監査ログの記録項目については、『監査ログリファレンスガイド』を参照してください。

項目 | 説明
--- | ---
［監査ログの記録］ | 監査ログを記録するかどうかを設定します。 監査ログ機能が有効になると、本体に監査ログが記録されます。 ログは最大で15,000件まで記録され、15,000件を超えると日付の古いログから削除されます。
［監査ログのSyslog送信］ | 監査ログをSyslogサーバーに送信するかどうかを設定します。
［Syslog - サーバー名/アドレス］ | Syslogサーバーのサーバー名、またはIPアドレスを入力します。
［Syslog - UDP/TCPポート番号］ | SyslogサーバーのUDP、またはTCPのポート番号を入力します。
［Syslog - TLSポート番号］ | SyslogサーバーのTLSポート番号を入力します。
［Syslog - トランスポートプロトコル］ | Syslogに送信するときのトランスポートプロトコルを設定します。
［Syslog - ファシリティ］ | Syslogに送信する監査ログのファシリティ番号を入力します。
［Syslog - タイムアウト値］ | Syslog送信時の送信タイムアウト値を入力します。
［送信エラー時の対応方式］ | デバイス内の監査ログがSyslog未送信のまま最大記録件数に達したときの動作を設定します。
| ［稼動優先］ | 日付の古いログから上書きされます。上書きされた監査ログは、Syslog送信できません。
| ［監査優先］ | システムエラーとなり、本機が停止します。復帰するには、本体とSyslogサーバーを接続できる状態にしてから、再起動します。