ページのトップへ戻る
温度管理モード
エラーコード

## USBメモリー

USBメモリーに保存されたデータをプリントしたり、スキャンしたデータを保存したりできます。

- プリント対応ファイル
- 使用時の注意
- 取り外し

### プリント対応ファイル

- PDFファイル（拡張子：pdf）

- TIFFファイル（拡張子：tif、MH/MMR圧縮、8ビットグレースケール（非圧縮、PackBits圧縮、JPEG圧縮）、8ビットRGBインデックスカラー（非圧縮、PackBits圧縮）、24ビットRGBカラー（非圧縮、PackBits圧縮、JPEG圧縮））

- XPSファイル（拡張子：xps、oxps）

- DocuWorks文書（拡張子：xdw）

- DocuWorksバインダー（拡張子：xbd）

- Exif2.0～Exif2.2ファイル（拡張子：jpg、tif）

- JPEG（JFIF）ファイル（拡張子：jpg、グレースケール（8ビット）、カラー（24ビット、sRGB色空間））

### 使用時の注意

- フォルダーの数が900個を超えるUSBメモリーは、正しく認識されないことがあります。

- ファイルのフルパス（すべての階層のフォルダー名とファイル名を含んだ文字列）が257文字を超える場合は、表示されません。

- プリントできるファイル数は900ファイルです。

- USBメモリーは、フォーマットしたものを使用してください。対応しているフォーマットはFAT12、FAT16、FAT32、exFATです。NTFSフォーマットには対応していません。

- CMYKのTIFFファイルとJPEG（JFIF）ファイルには対応していません。

- USBメモリー内のファイル数や容量によっては、プリントに数分から数十分かかることがあります。

- USBメモリー内のデータは、破損するおそれがあります。必ずデータをバックアップしてから使用してください。

- お客様のデータ消失による直接、間接の損害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 節電中の場合は、節電状態を解除してからUSBメモリーを差し込んでください。

- 複数のUSBメモリーを同時に取り付けて使用することはできません。

- 次のUSBメモリーは対象外です。

  - 別途ユーティリティが必要なUSBメモリー

  - パーティションが複数あるUSBメモリー

  - 外付けのハブを介して接続したUSBメモリー

- 「System Volume Information」フォルダーはコンピューター上で表示されないフォルダーです。ファイルの保存先として選択しないでください。

### 取り外し

### 補足

- 本機の電源を切るときには、USBメモリーを取り外してから行ってください。

1. （［取り出し］）をタップします。
2. ［確認］をタップします。
3. USBメモリーを取り外します。