ページのトップへ戻る
ファクス機能
メール機能

## スキャン機能

設定するには、機械管理者モードへのログインが必要です。

#### ボックス保存

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- ポートの起動

  ［SNMP］、［SOAP］、［WebDAV］それぞれのポートを［起動］に設定します。詳しくは、［ポート設定］を参照してください。

- ボックスの登録

  ボックスの登録を参照してください。

#### スキャン送信（PC保存）

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- ポートの起動

  ［FTPクライアント］、［SFTPクライアント］、［SMBクライアント］それぞれのポートを［起動］に設定します。詳しくは、［ポート設定］を参照してください。

- 転送先フォルダーの作成

  - FTP/SFTP転送

    ログインするサーバーに転送先のフォルダーを作成して、書き込み権限を設定します。

  - SMB転送

    クライアントコンピューターにフォルダーを作成して、共有フォルダーに設定します。共有フォルダーに書き込み権限を設定します。

    ### 補足

    - FTP/SFTP転送を使用するには、サーバーのアカウント（ログイン名とパスワード）が必要です。

    - macOS/OS XでSMBを使用する場合は、［システム環境設定］＞［共有］＞［ファイル共有］を設定する必要があります。

#### スキャン送信（メール送信）

メール機能を参照してください。

#### マイフォルダー保存

［認証/集計の設定］ を［外部認証/集計］ に設定しているときに利用できます。

### 補足

- 弊社商品（別売）を外部認証先として使用する場合は、［外部認証サーバー/ディレクトリーサービス設定］ ＞［認証システムの設定］ で［Authentication Agent］ を選択してください。

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- ポートの起動

  ［SMBクライアント］のポートを［起動］に設定します。詳しくは、［ポート設定］を参照してください。

- サービス開始と転送方法の設定

  インターネットサービスを使用して、マイフォルダー機能を設定します。

#### USB保存

インターネットサービスを使用して、USB保存機能の有効/無効を切り替えます。

無効に設定すると、ホーム画面の［USB］に［USB保存］が表示されなくなるか、［USB］の代わりに［文書プリント］が表示されます。

#### WSDスキャン

### 補足

- Windows Serverでは、初期設定のままではスキャン機能を使用できません。

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- ポートの起動

  ［WSD］のポートを［起動］に設定します。詳しくは、［ポート設定］を参照してください。