ページのトップへ戻る
ダイレクトプリント
暗号化と署名機能

## 外部アクセス

本機に組み込まれたブラウザーからネットワークを介してWebサーバーにアクセスし、データを格納したり、表示したりできる機能です。

- 外部サービスにアクセスして、本機と連携しているWebアプリケーション画面を表示する

- スキャン文書を、本機と連携しているWebアプリケーション上のフォルダーに格納する

- 外部のサーバーに格納してあるファイルをプリントする

- 接続先の登録
- サーバー証明書の検証

### 接続先の登録

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ＞［設定］＞［アプリ設定］＞［外部アクセス設定］＞［接続先の登録］をタップします。
3. 登録するサーバー番号を選択します。
4. サーバーのURLを入力し、［OK］をタップします。

   ### 補足

   - 外部アクセス用Webブラウザーのバージョンを特定した接続をする場合は、プロトコルの種類（httpやhttps）とコロンの間にバージョンを指定します。たとえば、V5で接続するときは、以下のように入力します。

     「http-v5://www.example.com」

5. 必要に応じて、次の項目を設定します。

   項目 | 説明
   --- | ---
   ［接続先名］ | 接続先の表示名を設定します。
   ［URL］ | サーバーのURLが表示されます。
   ［説明］ | 接続先の説明を設定します。
   ［接続用ユーザーIDの使用］ | 外部サービスにアクセスするためのユーザーIDを使用するかどうかを設定します。 ### 補足 ［使用しない］に設定しても、アクセス時にユーザーIDとパスワードの入力が必要になることがあります。 ＞［設定］＞［認証/集計管理］＞［認証/セキュリティー設定］＞［認証の設定］＞［認証/集計の設定］が［外部認証/集計］の場合、［使用しない］を選択すると、本機で認証されているユーザー情報を使用して、外部サービスにアクセスされます。 外部サービスにアクセスしたとき、認証の確認画面を表示するかどうかは、 ＞［設定］＞［アプリ設定］＞［外部アクセス設定］＞［その他の設定］＞［認証情報送信時の確認画面］で設定します。
   ［接続用ユーザーID］ | 外部サービスに認証するためのユーザーIDを設定します。 ### 補足 外部サービスの種類によっては、［接続用ユーザーID］を設定しても、設定が無効になることがあります。使用する外部サービスの設定を確認してください。
   ［接続用ユーザーIDのパスワード］ | 認証に使用するパスワードを設定します。
   ［本体/認証情報の通知］ | 本機を特定するための情報や、利用するユーザーの認証情報を、外部サービスに接続するたびに接続先に通知するかどうかを設定します。 ### 補足 これらの情報は、接続する外部サービスによって使用するかどうかが判断されるため、通常、操作パネルで設定することはありません。
   ［ユーザー権限情報の通知］ | 利用するユーザーの権限情報を、外部サービスに接続するたびに接続先に通知するかどうかを設定します。
   ［機能コード］ | 他機との連携サービス使用時に必要に応じて設定します。

### サーバー証明書の検証

外部サーバー（ASP）との接続時、WindowsのWebブラウザーと同様に、サーバー証明書を検証する設定にすると、フィッシングを抑止できます。

サーバー証明書の検証には、サーバー証明書を発行しているルート証明機関のルート証明書（CA証明書）を使用します。

### 補足

- CA証明書ファイルの対応形式は次のとおりです。

  - DER encoded binary X.509 形式（.CER）

  - Base64 encoded X.509 形式（.CER）

  - Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS #7 証明書形式（.P7B）