## セキュリティー機能使用上の注意/制限

#### 暗号化通信について

HTTPの通信を暗号化することによって、IPPでプリントするときに通信データを暗号化（SSL暗号化通信）できます。ここで暗号化されるのは、ネットワーク上だけです。送信されるデータ自体を暗号化するわけではありません。

#### ペーパーセキュリティキット（オプション）について

ペーパーセキュリティキットを装着し、［ペーパーセキュリティーの検出］を［する］に設定している場合、スキャン機能を次の読み取り設定にしたときは、原稿読み取り速度が遅くなります。

- カラーモード：［白黒(2階調)］

- 読み取り解像度：［200dpi］

- 両面原稿送り：［両面(左右開き)］、［両面(上下開き)］

#### 強制印字の一時解除について

通常のプリントは一時解除の対象外です。コピー、セキュリティープリント、プライベートプリント、ボックスプリント、文書プリント、デジカメプリントなど、機械にジョブを蓄積し、操作パネルから出力指示するジョブが一時解除の対象となります。

#### IPsecについて

- IPsecはグローバルアドレス同士の通信にのみ適用され、リンクローカルアドレスとグローバルアドレスの間の通信や、リンクローカルアドレス同士の通信には適用されません。IPsecが適用されない通信については、［非IPsec通信］が［許可］に設定されている場合は通常のIP通信が行われ、［非IPsec通信］が［禁止］に設定されている場合は通信できません。

- 複数のIKE認証方式が設定されたWindowsとIPsec通信を行う場合、本機のIKE認証方式と、Windowsで最も高い優先度のIKE認証方式が一致していないと、通信できません。通信を行うためには、本機のIKE認証方式をWindowsで最も高い優先度のIKE認証方式に合わせるか、WindowsのIKE認証方式のうち、本機に設定されているIKE認証方式の優先度を最も高く設定してください。

- 通信先の機器にIPsecの設定がされていないと、本機は最大回数に達するまで通信のリトライを繰り返します。IPsecの通信先を複数指定している場合、その中にIPsecの設定がされていない機器が含まれていると、その機器へリトライ中は他の機器とIPsec通信を開始できません。リトライが終わるまで待てない場合は、IPsecの設定がされている機器だけ通信するようにするか、相手先のすべての機器にIPsecの設定をしてください。