## 次世代ネットワーク（NGN）設定

次世代ネットワーク（NGN）を利用するときに設定します。

### 次世代ネットワーク（NGN）接続

次世代ネットワーク（NGN）を利用するかどうかを設定します。

補足

- IPファクス（SIP）が利用可能な状態で、TCP/IPの動作モードが［IPv4モード］または［デュアルスタック］選択時に利用できます。

### 発信者ID通知

発信者ID を通知するかどうかを設定します。

補足

- ［する］に設定した場合、発信者IDは契約者の電話番号が通知されます。

### 発信者ID

発信者IDとして登録されている電話番号を確認できます。

### IPファクス（SIP）最大使用帯域幅

IPファクスに使用する最大使用帯域幅を、1～65535kbpsの範囲で設定できます。

初期値は、1000kbpsです。

補足

- 最大使用帯域幅は、NTTのデータ通信向けの料金表を確認して、設定してください。

### ファクスによる自動再送信

送信相手にIPファクス（SIP）機能がなく、G3ファクスが利用できる場合、自動的にG3で再送信するかどうかを設定します。

初期値は、［しない］です。

補足

- G3ファクスに自動再送信する場合は、通常の公衆電話網の料金になります。