## フィニッシャーC3、中とじフィニッシャーC3での紙づまり

オプションのフィニッシャーC3、または中とじフィニッシャーC3を装着している場合に、フィニッシャー内部で発生した紙づまりの処置について説明します。

補足

- 用紙が詰まる箇所によって処置方法が異なります。ディスプレイに表示されたメッセージに従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

### センタートレイでの紙づまり

1. センタートレイの排出口に用紙があれば、右方向に用紙をゆっくり引き抜いて、取り除きます。

2. フィニッシャー接続部の上面カバーを、1度開けてから閉じます。

### フィニッシャー接続部での紙づまり

1. フィニッシャー接続部の上面カバーを開けます。

2. 用紙があれば取り除きます。

3. フィニッシャー接続部の上面カバーを閉じます。

### レバー「3a」での紙づまり

1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. レバー「3a」を上方向に開いて（①）、詰まっている用紙を取り除きます（②）。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

3. レバー「3a」を元に戻します。

4. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

### レバー「3a」での紙づまり（ノブ「3b」を使う場合）

1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. レバー「3a」を上方向に開いて（①）、詰まっている用紙を取り除きます（②）。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

3. ノブ「3b」を左方向に回して（①）、詰まっている用紙を送り出します（②）。

4. 用紙をゆっくり引き抜き、取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

5. レバー「3a」を元に戻します。

6. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

### レバー「3c」での紙づまり

1. 排出トレイの排出口から用紙が出ている場合は、用紙をゆっくり引き抜いて、取り除きます。取り除けない場合、または排出口から用紙が出ていない場合は、手順２に進みます。

2. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

3. レバー「3c」を左方向に開きます。

4. 詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

5. レバー「3c」を元に戻します。

6. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

### レバー「3d」での紙づまり

1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. レバー「3d」を右方向に開きます。

3. 詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

4. レバー「3d」を元に戻します。

5. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

### レバー「3d」での紙づまり（排出口から用紙が出ている場合）

1. 詰まっている用紙を、右方向にゆっくり引き抜いて、取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

### 中とじユニット「4」での紙づまり（中とじフィニッシャーC3 のみ）

1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. 中とじユニット「4」を引き出します。

3. ノブ「4a」を左方向に回して（①）、すべての用紙を取り除きます（②）。

4. 中とじユニット「4」を元に戻します。

5. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

### 製本トレイ「4a」での紙づまり（中とじフィニッシャーC3のみ）

1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. ノブ「4a」を右方向に回して、用紙を製本トレイに送り出します。

3. 用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

4. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。