## 出力イメージの位置の微調整

必要に応じて、出力イメージの位置を微調整します。

1. カバレッジ１、カバレッジ２、およびサンプルのプリント枚数を指定して、［プリント開始］を押します。

   サンプルがプリントされます。

   補足

   - ばらつきの平均値を算出するため、サンプルは3枚程度プリントすることをお勧めします。

2. ［確認］を押します。

3. サンプルを確認し、必要に応じて出力イメージの位置を微調整します。

   出力イメージの位置が正しい場合には、用紙の端から15mm の位置に線がプリントされます。線の位置がずれているときには、調整をしてください。

   注記

   - 複数の種類のずれを調整する場合は、［直角度］→［副走査方向倍率］→［リード/サイドレジ］の順番で調整してください。

   補足

   - アライメント調整値は、おもて面とうら面のそれぞれに設定できます。一方の面の設定可能値の範囲が調整したい量に足りない場合は、もう一方の面も調整してください。

   参照

   - それぞれの調整方法の詳細は、次を参照してください。

     - 直角度の調整については直角度の調整

     - 副走査方向倍率の調整については副走査方向倍率の調整

     - リード/サイドレジの調整についてはリード/サイドレジの調整