# 両面読み取り色補正を行う

自動両面原稿読み取り装置の表と裏の読み取り色を補正します。

注記

- 本機で適切な出力結果を得られるよう、事前に自動階調補正を行ってください。

参照

- 自動階調補正については、自動階調補正を行うを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［画質の設定/色・カラーレジの補正］を押します。

3. ［両面読み取り色補正］を押します。

4. ［用紙選択］を押して、用紙トレイを設定し、［チャート出力して補正］を選択して、［実行］を押します。

   補足

   - ［前回の設定に戻す］を選択して［実　行］を押すと、前回の設定に戻ります。工場出荷時の設定に戻したい場合は、［工場出荷時の設定に戻す］を選択して［実　行］を押します。どちらの場合も、終了時にタッチパネルディスプレイにメッセージが表示されます。

   - 「両面読み取り色補正チャートを出力しています。」というメッセージが表示され、階調補正用の原稿（両面読み取り色補正チャート）がプリントされます。

5. プリントした両面読み取り色補正チャートの印刷面を上にし、マゼンタ色のパッチ（両面読み取り色補正チャートの上下にプリントされている四角形のことを表します）が左側になるようにして自動両面原稿送り装置にセットします。

6. ［実　行］を押します。

   補足

   - 「チャートを読み込んでいます。」というメッセージが表示されます。

7. 両面読み取り色補正チャートの印刷面を下に（マゼンタ色のパッチが左側になるように）して、自動両面原稿送り装置にセットします。

8. ［実　行］を押します。

   「チャートの読み込みと、色補正を実行しています。」というメッセージが表示されます。機械が自動的に色を補正します。結果を表示する画面が表示されます。

   補足

   - 両面読み取り色補正チャートの読み込みに失敗した場合はメッセージが表示されます。［確認］を押して操作をやり直してください。

9. ［確認］を押します。

10. ホームボタンを押します。

11. コピーまたはスキャンをして、画質を確認します。

    補足

    - 両面読み取り色調補正の実行中は、プリントジョブの受信やファクス受信はできません。