# 出力イメージの自動濃度調整（自動面内ムラ調整）

出力イメージの濃度ムラを自動で調整する方法について説明します。

補足

- 面内ムラ調整で出力する用紙もプリントページ数にカウントされます。詳しくは、メーター確認を参照してください。

- カード認証機器を使用している場合、補正用チャートの出力や読み込み時に、カード認証が必要となる場合があります。

1. トレイに用紙をセットします。

   補足

   - 210 mm x 210 mm以上のサイズの用紙をセットしてください。

   - 色紙や下地色の強い用紙を使用すると、正しく補正できないことがあります。

2. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

3. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［保守］を押します。

4. ［面内ムラ調整］を選択します。

5. ［自動面内ムラ調整］を選択します。

6. ［補正用チャート出力］を押します。

7. 手順1 で用紙をセットしたトレイを選択し、［プリント開始］を押します。

   CMYKチャートが1枚目に、RGBチャートが2枚目にプリントされます。

8. ［OK］を押します。

9. ［補正用チャート読み込み］を押します。

10. 画面の指示に従って、CMYKチャートとRGBチャートを読み込みます。

    補足

    - CMYKチャートを先に読み込んでください。

    1. CMYKチャートを原稿ガラスにセットします。プリント面を下に向け、黒いマークがある辺を原稿ガラスの奥に合わせてください。

    2. チャートと同じサイズの白紙を5枚以上、チャートの上に重ねて置きます。

    3. 原稿カバーを閉じて、［読み込み］を押します。

    4. 読み込みが完了したら、チャートと白紙を原稿ガラスから取り除きます。

    5. RGBチャートも、同様の手順で読み込みます。

11. ［調整開始］を押します。

12. ［確認］を押します。

13. 補正用チャートを再度出力し、出力イメージの濃度ムラに問題が無いか確認します。

14. ［X］を押します。

15. ホームボタンを押します。