## 発信元記録（こちらの名前や番号を付けて送信する）

発信元記録とは、送信先でプリントする文書に通信開始時刻、発信元名、宛先名、G3ID、枚数を付けて送信する機能です。

送信先で、いつどこから送信された文書なのかが確認しやすくなります。

注記

- 発信元記録は、原稿のデータの先端に上書きするため、送信先が受信する文書の先端の情報が3 ～5mm 程度欠けることがあります。

補足

- 再送された文書の場合は、送信日時の左側に「再送」と印字されます。

- 同報送信で発信元記録を付ける場合は、すべての送信先に発信元記録を付けて送信します。

- 通信開始時刻は、本機に設定されている時刻の表示形式（12 時間表示または24 時間表示）で印字されます。時刻の設定方法は、システム時計/タイマー設定を参照してください。

- 送信先は、宛先表の宛先名またはファクス番号が印字されます。詳しくは、発信元記録/送信シートの宛先を参照してください。

- 回線を指定して送信する場合、選択した回線に登録された発信元名が印字されます。回線を指定しない場合、発信元名は使われる回線の発信元名ではなく、従来からお使いの（本機の） 発信元名になります。

参照

- 発信元名、G3ID については、自局情報を参照してください。

- ［発信元記録］の初期値は、機械管理者モードで変更できます。詳しくは、発信元記録を参照してください。

#### しない

発信元記録を付けません。

#### する

発信元記録を付けます。

インターネットファクス機能が利用できる場合は、［ファクス］、［インターネットファクス］、［ファクス/インターネットファクス］から対象を選択します。