## 画面/ボタンの設定

画面やボタンを設定します。

補足

- ［ボタンの配色］は、最新のソフトウェアの場合に表示されます。

### 初期表示画面

電源を入れたり、節電状態を解除したときに表示する画面を設定します。

参照

- 詳しくは、初期表示画面を変更するを参照してください。

### 自動リセット後の画面

自動リセット後の画面を設定します。

参照

- 詳しくは、自動リセット後の画面を変更するを参照してください。

### 認証画面の自動表示

認証機能を利用している場合、電源を入れたり、節電状態を解除したときに、認証画面を自動的に表示するかどうかを設定します。

### ワンタッチボタンの割り当て

ワンタッチボタンへの短縮宛先番号の割り当て数を設定します。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。

- 工場出荷時は、［タイプ1］が設定されています。

#### タイプ1

1～70を短縮宛先番号（登録した短縮宛先番号の0001～0070に対応）に、M01とM02をジョブメモリー（登録したジョブメモリーの1番と2番に対応）に設定します。

#### タイプ2

1～60を短縮宛先番号（登録した短縮宛先番号の0001～0060に対応）に、61～70、M01、M02をジョブメモリー（登録したジョブメモリーの1番～12番に対応）に設定します。

### ボタンの配色

［メリハリ］を選択すると、各画面に共通の、スタート/ ストップ/ リセットなどのボタンが強調される色合いに変更されます。

### アプリ画面の色

各サービスの画面の色を変更できます。

#### 標準アプリ

［各アプリのテーマ色］、［シルバー］、［ブルー］から選択します。

#### ジョブ確認／機械確認

［ダークグレー］、［シルバー］、［ブルー］から選択します。

### 初期表示言語

本機で表示する言語を切り替えることができます。

言語の切り替え操作には、機械管理者モードから設定する方法と、一般ユーザーが設定する方法の2つがあります。

- 機械管理者モードから設定する

  本機の電源を入れたときの標準言語になり、電源を切って、入れ直しても設定は保持されます。

- 一般ユーザーが設定する

  ホーム画面の言語切り替えボタンで言語を設定します。本機の電源を切って、入れ直すと、設定は無効になります。

注記

- 英語に設定する場合は、ASCII文字以外の文字は入力しないでください。

- ホーム画面で言語設定を切り替えた場合、宛先表やジョブフローに登録されている文字列が正しく表示されないことがあります。

- 日本語以外に設定しているときに、CentreWare Internet Servicesを使って、日本語を含んだCSVファイル*をインポートすると、文字化けが発生したり、正しくインポートできない場合があります。

  * 表計算ソフトやデータベースソフトがデータを保存するときに使う、カンマ（,）で区切ったファイル形式

### 画面輝度調整

操作パネルの画面の明るさを調整できます。

### 宛先確認-メール

メール送信時に宛先を確認する画面を表示するかどうかを設定します。

［しない］、［常にする］、［複数宛先時のみする］から選択します。

### 宛先確認-ファクス/インターネットファクス

ファクス/インターネットファクス/IPファクス（SIP）の宛先指定時や送信時に、宛先を確認する画面を表示するかどうかを設定します。

#### 基本画面での宛先確認

［しない］、［常にする］、［複数宛先時のみする］から選択します。

### USBメモリー検出時の画面表示

USBメモリー差込口にUSBメモリーを挿入したときに、画面表示を切り替えるかどうかと、切り替える場合の画面を設定できます。

［しない］、［スキャナー(USBメモリー保存)］、［文書プリント］、［デジカメプリント］、［機能選択画面］から選択します。

補足

- ［機能選択画面］を選択すると、USBメモリー挿入時に［USBメモリー検出］画面が表示され、［スキャナー(USBメモリー保存)］、［文書プリント］、［デジカメプリント］のいずれかを選択できます。

- 本機の電源が入っていないときにUSBメモリーを挿入した状態で、電源を入れた場合は、ホーム画面が表示されます。

- 節電中は、USBメモリー差込口にUSBメモリーを差し込んでも、タッチパネルディスプレイは点灯しません。節電状態を解除してから、USBメモリーを差し込みなおすか、ホーム画面から利用する機能を選択してください。

- 市販のメモリーカードリーダーを本機のUSBメモリー差込口に常時差し込んである場合、そのメモリーカードリーダーにメディアを挿入しても、画面は切り替わりません。

### 消耗品情報画面の表示

交換が必要な消耗品がある場合に、消耗品の状態を自動的に表示させるかどうかを設定します。

#### しない

消耗品情報画面を表示しません。

#### 電源投入時

電源を入れたときに表示します。

#### 自動リセット時

自動リセットされたときに表示します。

### キーボード入力制限

本機で表示される仮想キーボードの表示方法を制限するかどうかを設定します。異なる文字セット間での言語切り替え時に、文字化けと誤動作を防止するために、入力範囲をASCIIだけに制限できます。［する（ASCIIのみ）］を選択すると、表示されるキーボードはASCII文字だけになります。

### アップダウンボタンの操作

スクロールボタンを押し続けたときに、スクロール動作を実施するかどうかを設定します。

### ダブルタップの間隔

本機の操作パネルでダブルタップ操作をしたときに、ダブルタップとして認識される間隔を設定できます。

［短め］、［標準］、［長め］から選択します。

### リセットボタンの表示

各サービスの画面の上部に、［リセット］を表示させるかどうかを設定します。

### セキュリティ警告- 機械管理者設定

機械管理者のUserIDとパスワードが初期値のまま、本機またはCentreWare Internet Services に機械管理者モードで入ったとき、セキュリティ警告画面を表示するかどうかを設定します。

［警告画面を表示しない］、［警告画面を表示する］から選択します。

### セキュリティ警告-SNMP 設定

SNMPプロトコルの設定で、コミュニティ名や認証用パスワードが初期値のまま、本機またはCentreWare Internet Servicesに機械管理者モードで入ったとき、セキュリティ警告画面を表示するかどうかを設定します。

［警告画面を表示しない］、［警告画面を表示する］から選択します。

補足

- SNMPプロトコルの設定は、CentreWare Internet Servicesで設定します。

  詳しくは、CentreWare Internet Servicesのヘルプを参照してください。

### セキュリティ警告- グローバルIPアドレス

本機にグローバルIPアドレスが設定され、かつ［認証方式の設定］が［認証しない］に設定されている状態で、本機またはCentreWare Internet Servicesに機械管理者モードで入ったとき、セキュリティ警告画面を表示するかどうかを設定します。

［警告画面を表示しない］、［警告画面を表示する］から選択します。