## Ethernetインターフェイスでの接続

Ethernetインターフェイスは、次の3種類に対応しています。

- 1000BASE-T

- 100BASE-TX

- 10BASE-T

補足

- 本機はデータ送受信が行われていないときにイーサネット機器の電力消費を低減する有線LAN準拠規格IEEE802.3azに対応しています。この規格で節電効果を得るには接続する双方の機器がIEEE802.3azに対応している必要があります。

- 次の不具合が発生する場合､［仕様設定/登録］＞［仕様設定］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［Ethernet設定］＞［Energy Efficient Ethernet］を［無効］に設定すると改善することがあります。工場出荷時は、この項目は［有効］に設定されています。

  - 本機のネットワーク接続が遅い

  - 本機のネットワーク接続が不安定で、頻繁にタイムアウトする

  - 長時間のスリープモードから復帰した後に、本機がネットワークに接続できなくなる

Ethernetインターフェイスを使用するときの設置手順について説明します。

1. 電源/節電ボタンを押し、［電源を切る］を選択して、電源を切ります。

2. タッチパネルディスプレイと電源/節電ボタンが消灯していることを 確認します。

3. 正面カバーを開けます。

4. 主電源スイッチの［］側を押して、主電源を切ります。

5. 本機の右奥カバーを外します。

6. Ethernet インターフェイスのコネクターに、ネットワークケーブルを接続します。

   補足

   - ネットワークケーブルは、お使いのネットワークの接続形態に合ったケーブルをご用意ください。また、ネットワークケーブルを交換する場合は、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご相談ください。

   - セカンダリーイーサネットキット（オプション）を装着していない場合

   - セカンダリーイーサネットキット（オプション）を装着している場合

7. 本機の右奥カバーを取り付けます。

8. 主電源スイッチの［｜］側を押して、主電源を入れます。

9. 正面カバーを閉じます。

10. 電源/節電ボタンを押して、電源を入れます。

    参照

    - 設定項目の詳細は、プリント機能の設定を参照してください。