## IPファクス(SIP)の特長

IPファクス(SIP)の特長は、次のとおりです。

### 一般のファクスに近い使い方ができます

ファクスの種類で［IPファクス(SIP)］を選択し、送信先に合わせた形式で宛先を入力するほかは、一般のファクスとほぼ同じような操作で文書を送受信できます。

また、リダイヤルや親展通信のほか、一般のファクスで利用できる機能のほとんどをIPファクス（SIP）でも利用できます。

参照

- 利用できる機能については、ほかのファクスとの違いを参照してください。

- 親展受信した文書の操作については、ファクス/インターネットファクスを参照してください。

### 通信費が削減できます

#### 企業内ネットワーク（イントラネット）を利用する場合

イントラネットの範囲内では通信料はかかりません。本社と各拠点間などの文書の送受信に適しています。イントラネット内のVoIPゲートウェイを経由して、イントラネットの外へ送信する場合でも通信費を削減できます。

#### 次世代ネットワーク（NGN）を利用する場合

データ通信に適した料金表が適用されるため、利用状況に合った料金が選択できます。

### 一般のファクスにも送受信できます

イントラネット内にVoIPゲートウェイが設置され、IPファクス（SIP）用に設定されている場合は、公衆電話回線網に接続されたG3ファクス機にも文書を送受信できます。

補足

- VoIPゲートウェイの設置については、ネットワーク管理者に確認してください。

- 次世代ネットワーク（NGN）は、VoIPゲートウェイを介した、G3ファクス機との通信はできません。

- IPファクス（SIP）でサポートされている通信モードはG3です。

### ダイレクトファクスもできます

アプリケーションソフトウェアで作成した文書を、プリントと同じ操作でコンピューターから直接ファクスする、ダイレクトファクス機能を利用できます。

参照

- ダイレクトファクスの使い方については、ファクス送信を参照してください。

### ジョブフローの転送機能にも利用できます

ジョブフローを登録しておくと、親展ボックス内の文書またはスキャン文書をIPファクス（SIP）で転送することができます。

### ジョブメモリーにも登録できます

IPファクス（SIP）でよく使う送信の設定をジョブメモリーに登録しておくと、ボタン1 つで呼び出すことができます。