## スタンプを交換する（自動両面原稿送り装置C2-PCの場合）

ファクス機能が使用できる場合で、通過スタンプキット3（オプション）を使用しているときに、スタンプの写りが悪くなったら、スタンプインク（印体）を交換してください。

注記

- スタンプ面には直接手を触れないでください。手などに付着した場合はすみやかに洗ってください。

- 弊社以外の消耗品を使用して発生したトラブルについては、保守サービス契約外の扱いになります。

- 消耗品を使用するときは、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用してください。

補足

- 消耗品は予備を置くことをお勧めします。

- 消耗品は、弊社のカストマーコンタクトセンター、または販売店にご注文ください。

  （商品名：スタンプ交換キット、商品コード：F451）

1. 原稿送り装置を静かに持ち上げて、原稿の裏面読み取り部を開きます。

2. 薄くなったスタンプの印体に、スタンプキットに同梱のピンを突き刺して抜き取ります。

   補足

   - 印体のスポンジ部分だけ抜き取った場合は、印体の下部分も抜き取ってください。

3. 新しいスタンプインク（印体）を差し込みます。

4. 原稿の裏面読み取り部を閉じてから、原稿送り装置を静かに閉じます。