# 認証/セキュリティ設定

［認証/セキュリティ設定］では、本機を利用するユーザーの登録や認証およびセキュリティーの設定ができます。

参照

- 機能については、認証と集計管理機能についてを参照してください。

## 機械管理者情報の設定

［機械管理者情報の設定］では、機械管理者ID、およびパスワードを設定します。

設定変更の抑止やセキュリティー確保のために、機械管理者ID、およびパスワードの設定をお勧めします。

### 機械管理者ID

機械管理者のUser IDを設定します。半角1～32文字まで入力できます。

1. ［機械管理者ID］を押します。

2. ［設定する］を押します。

3. ［キーボード］を押します。

4. 32文字以内で機械管理者IDを入力し、［決 定］を押します。

5. 手順3、４を繰り返して、［機械管理者IDの再入力］に同じ機械管理者IDを入力します。

6. ［決 定］を押します。

7. 確認画面が表示されたら、［はい(変更する)］を押します。

### 機械管理者パスワード

機械管理者のパスワードを指定します。

セキュリティーを強化するためにも、パスワードの設定をお勧めします。

ここで指定するパスワードは、［認証/セキュリティ設定］＞［認証の設定］＞［パスワードの運用］＞［パスワード使用-パネル入力時］を［する］に設定している場合に、機械管理者で認証するときに使用します。

パスワードは、機械管理者のUser IDを設定してから、4～12文字の範囲で指定します。

参照

- ［パスワード使用-パネル入力時］については、パスワードの運用を参照してください。

1. ［機械管理者パスワード］を押します。

2. ［新しいパスワード］を選択します。

3. 表示されたキーボードを使って、4～12文字の範囲でパスワードを入力し、［決定］を押します。

   補足

   - パスワードなしに設定する場合は、空欄にして［OK］を押してください。

4. ［パスワードの再入力］を選択し、同じパスワードを入力し、［決定］を押します。

5. ［OK］を押します。

6. 確認画面が表示されたら、［はい(変更する)］を押します。