## 手動アライメント調整

出力イメージの位置を手動で調整します。

1. 出力イメージの位置を調整したいトレイに、調整したい用紙をセットします。

   補足

   - A3、A4、11x17、8.5x11のいずれかのサイズの用紙をセットしてください。

2. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

3. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［保守］を押します。

4. ［アライメント調整］を選択します。

5. ［手動アライメント調整］を選択します。

6. 手順1で用紙をセットしたトレイを、［用紙選択］で選択します。

   サンプルのプリント枚数を指定して、［サンプル出力］を押します。

   サンプルがプリントされます。

   補足

   - ばらつきの平均値を算出するため、サンプルは3枚程度プリントすることをお勧めします。

7. ［確認］を押します。

8. サンプルを確認します。

   出力イメージの位置が正しい場合には、用紙の端から10mm の位置に線がプリントされます。線の位置がずれているときには、調整をしてください。

   注記

   - 用紙送り方向を示すため、用紙の後端には■がプリントされます。おもて面には■が1つ、うら面には■が2つプリントされます。

   - 複数の種類のずれを調整する場合は、［直角度］→［副走査方向倍率］→［リード/サイドレジ］の順番で調整してください。

   補足

   - アライメント調整値は、おもて面とうら面のそれぞれに設定できます。一方の面の設定可能値の範囲が調整したい量に足りない場合は、もう一方の面も調整してください。

   参照

   - それぞれの調整方法の詳細は、次を参照してください。

     - 直角度の調整については直角度の調整

     - 副走査方向倍率の調整については副走査方向倍率の調整

     - リード/サイドレジの調整についてはリード/サイドレジの調整

9. ［調整面］を押します。

10. アライメント調整値を反映したい面を選択し、［閉じる］を押します。

11. ［調整値設定］を押します。

    選択されている用紙トレイと面に、アライメント調整値が反映されます。

12. ［サンプル出力］を押してサンプルをプリントし、調整結果を確認します。

13. 必要があれば、もう一度、調整し直します。

14. ［OK］を押します。

15. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

16. ［×］を押します。