## ビルドジョブ（異なる設定の原稿をまとめてコピーする）

原稿のページまたは束ごとに設定を変更して保存しながら、最終的に1つのジョブとして、異なる設定の原稿をまとめてコピーできます。

#### しない

ビルドジョブをしません。

#### する

ビルドジョブをします。機能ボタンが表示されるので、必要に応じて、任意の項目を設定します。

注記

- ここで設定した機能は、コピー途中で取り消しや変更はできません。

参照

- 設定できる機能は、ビルドジョブで設定できる機能について を参照してください。

### ビルドジョブで設定できる機能について

#### 仕分け/ホチキス/パンチ/Z折り

参照

- 詳しくは、仕分け/ホチキス/パンチ/Z折り（仕分け/ホチキス/パンチ/Z折りを指定して排出する）を参照してください。

#### 製本

参照

- 詳しくは、製本（中とじ冊子になるようにコピーする）を参照してください。

#### 表紙付け

注記

- ビルドジョブの表紙にはコピーできません。

参照

- 詳しくは、表紙付け（表紙を付けてコピーする）を参照してください。

#### アノテーション

参照

- 詳しくは、アノテーション（スタンプ/日付/ページ番号を付けてコピーする）を参照してください。

#### 合紙挿入

参照

- 詳しくは、［ビルドジョブ-合紙挿入］画面を参照してください。

#### 複製管理

参照

- 詳しくは、複製管理（背景に管理番号を印字する）を参照してください。

#### ペーパーセキュリティー

参照

- 詳しくは、ペーパーセキュリティー（原稿のセキュリティー管理をする）を参照してください。

### ビルドジョブ実行中の［コピー］画面

ビルドジョブ実行中に表示される画面について説明します。

#### 章分け...

［ビルドジョブ-章分け］画面が表示されます。

参照

- 詳しくは、［ビルドジョブ-章分け］画面を参照してください。

#### 合紙挿入...

［ビルドジョブ-合紙挿入］画面が表示されます。

参照

- 詳しくは、［ビルドジョブ-合紙挿入］画面を参照してください。

#### 部数変更...

［部数変更］画面で、部数を変更します。

#### 設定変更...

コピー画面が表示され、次に読み込む原稿の設定を変更できます。機能を設定したあと、［スタート］を押すと原稿の読み込みを開始します。前の画面に戻るときは、［#］を押します。

ビルドジョブ実行中に、ジョブメモリーを呼び出すことができます。

参照

- 詳しくは、ビルドジョブ用ジョブメモリーを呼び出すを参照してください。

- ジョブメモリーの登録方法は、ビルドジョブ用ジョブメモリーを登録するを参照してください。

#### 中止

ビルドジョブ機能で蓄積した原稿データをクリアして、ビルドジョブをキャンセルできます。

補足

- 原稿の読み取り中は、［ストップ］と表示されます。［ストップ］を押すと、原稿の読み取りを停止できます。［スタート］で、再スタートできます。

#### 次の原稿なし

原稿の読み込みを終了する場合に選択します。コピーが開始されます。

#### 次の原稿あり

次の原稿がある場合に選択します。ビルドジョブ機能を使用しているときは、選択された状態になっています。

#### スタート

次の原稿をセットして、［スタート］を押すと、続けて次の原稿の読み込みができます。

#### サンプルコピー

複数部数の指定をしたときに、最初の1部だけをプリントして、できあがり状態を確認できます。確認後は、続けて残りの部数をコピーするか、中止するかを選択できます。

### ［ビルドジョブ-章分け］画面

#### しない

次の原稿を、前の原稿に続けてコピーします。

#### する

次の原稿を、新しい用紙のおもて面からコピーします。

#### Ｎアップのページ切替え

［まとめて1枚(Ｎアップ)］機能ですべての原稿がそろう前に章分けしても、次の原稿を、用紙のうら面に続けてコピーします。

### ［ビルドジョブ-合紙挿入］画面

原稿の束ごとに、合紙を挿入できます。必要に応じて、合紙の挿入枚数を1～99枚の範囲で指定できます。

補足

- 原稿の束ごとに設定を変更できます。設定を変更しない場合は、直前の原稿の束での設定が使用されます。

#### しない

合紙を挿入しません。

#### する(コピーなし)

白紙の合紙を挿入します。原稿をセットして［スタート］を押すと、原稿の先頭に、合紙として白紙が挿入されます。

#### おもて面にコピー

原稿の1ページめを合紙用紙のおもて面にコピーし、2ページめ以降を本文用紙にコピーします。

［まとめて1枚(Ｎアップ)］を設定している場合は、原稿の1ページからNページ（2、4、8）が合紙用の原稿となります。

また、原稿が1枚の場合は、合紙用紙だけにコピーされます。

#### うら面にコピー

原稿の1ページめを合紙用紙のうら面にコピーし、2ページめ以降を本文用紙にコピーします。

［まとめて1枚(Ｎアップ)］を設定している場合は、原稿の1ページからNページ（2、4、8）が合紙用の原稿となります。

また、原稿が1枚の場合は、合紙用紙だけにコピーされます。

#### 両面にコピー

原稿の1ページめと2ページめを合紙用紙の両面にコピーし、3ページめ以降を本文用紙にコピーします。

［まとめて1枚(Ｎアップ)］を設定している場合は、原稿の1ページからNページ（2、4、8）× 2ページが合紙用の原稿となります。

また、原稿が2枚の場合は、合紙用紙だけにコピーされます。

補足

- セットした原稿が1枚で、次にセットする原稿の1ページめと合わせて合紙用紙の両面にコピーする場合は、次の原稿をセットするときに［ビルドジョブ-合紙挿入］画面で［しない］を選択してください。［しない］以外が選択されていると、新たな合紙設定と認識して、合紙は片面のままとなり、次にセットされた原稿の1ページめと2ページめを合紙原稿として合紙用紙の両面にコピーされます。

#### 合紙に使用するトレイ

合紙に使用するトレイを選択できます。

参照

- ［手差し］を選択した場合は、［トレイ5(手差し)］画面が表示されます。詳しくは、［トレイ5（手差し）］画面を参照してください。

#### 挿入枚数

合紙の挿入枚数を1～99枚の範囲で設定できます。［する(コピーなし)］を選択している場合に設定できます。