# 出力イメージの手動位置調整（手動アライメント調整）

出力イメージの位置を手動で調整する方法（手動アライメント調整）について説明します。

用紙の伸縮、断裁精度、用紙の保管状態などによって、出力イメージの位置がずれたときなどに調整してください。

補足

- カード認証機器を使用している場合、補正用チャートの出力や読み込み時に、カード認証が必要となる場合があります。

## 手動アライメント調整の種類

本機では、次の位置調整ができます。

### 直角度の調整

菱形に変形したイメージの直角度を調整します。

### 副走査方向倍率の調整

副走査方向（用紙送り方向）の出力イメージのサイズ（倍率）のずれを調整します。

### リード/サイドレジの調整

リードレジ（用紙送り方向）やサイドレジ（用紙送り方向に対して垂直方向）の出力イメージのずれを調整します。

おもて面とうら面のイメージがずれているときなどに調整します。