## フィニッシャーA2での紙づまり

フィニッシャーA2（オプション）を装着している場合に、フィニッシャー内部で発生した紙づまりの処置について説明します。

### フィニッシャーの上面カバーでの紙づまり

1. フィニッシャーの上面カバーを開け、詰まっている用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

2. 上面カバーを閉じます。

### フィニッシャー接続部での紙づまり

1. フィニッシャーの正面カバーをゆっくりと開けます。

2. ノブを回して、詰まっている用紙をフィニッシャートレイ側に送ります。

3. フィニッシャーの上面カバーを開け、用紙を取り除きます。

   補足

   - 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。

4. 上面カバーを閉じます。

5. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。