## GS1-128（旧UCC/EAN128）バーコード（コンビニバーコード）出力についての注意/制限

本機のプリンタードライバーから［バーコードモード］を［する］を選択してプリントした場合、または操作パネルやCentreWare Internet Servicesから、PostScript,ESC/Pエミュレーションの論理プリンター設定で［バーコードモード］を有効にしてプリントした場合、GS1-128バーコード出力に適した条件でプリントされます。ご使用にあたっては、以下の事項にご注意ください。

- バーコードの読み取り品質は、お客様の使用される環境、用紙、バーコード生成アプリケーションソフトウェア、バーコードリーダーの性能などにより、大きく左右されるため、本機が正常な状態で印字されたバーコードであっても、バーコードの読み取りが保証されるものではありません。

- 本機能をご使用になる場合、事前に弊社担当営業にお客様の使用環境の検証を依頼することをお勧めします。またバーコードの印字品質を維持するため、本機の定期的な検査をお勧めします。

- バーコードモードを選択している状態で、バーコード以外のデータや文字などをプリントした場合、通常のプリントモードで印字した場合と比べ、画質が劣る場合があります。

- バーコードの印字品質を保持するため、本機の印字スピードが通常より低下する場合があります。

- 適切なバーコードの印字品質を維持するため、早めにドラムカートリッジ/トナーカートリッジ交換することをお勧めします。

- 黒色以外で印字されたバーコードは、想定された印字品質を満たさないことがあります。バーコード生成アプリケーションソフトウェアなど、ご使用環境の設定の変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。