## 読み取り倍率（原稿を読み取る倍率を指定して送信する）

読み取った原稿を指定した倍率に拡大/ 縮小して送信できます。

固定の倍率から選択するか、数値を入力して指定します。

［他の倍率］を選択すると、詳細な設定ができます。

注記

- 送信先によっては、指定した倍率で送信されないことがあります。

補足

- 倍率を指定した場合、自動回転送信機能は働きません。

#### 倍率%

50～400%の範囲で1%単位に指定します。［+］または［-］を押すか、数値を入力して指定します。

補足

- 設定値の表示エリアを選択すると、数値入力用のキーパッドが表示されます。

#### プリセット%

##### 100%

原稿と同じ大きさで読み取ります。

##### 自動%

原稿の読み取り幅が最大蓄積サイズより大きい場合に、最大蓄積サイズに収まるように原稿の向きを自動的に回転させるか、収まるサイズまで縮小して読み取ります。

最大蓄積サイズは、短縮ダイヤルを使用する場合は短縮宛先番号に登録されているサイズに、短縮ダイヤルを使用しない場合はA3になります。

参照

- 原稿を自動的に回転させるかどうかは、機械管理者モードで設定できます。詳しくは、自動回転送信を参照してください。

##### 倍率

あらかじめ設定されている倍率から選択します。

参照

- ［100%］と［自動%］以外の読み取り倍率の初期値は変更できます。詳しくは、固定倍率ボタンを参照してください。