## 原稿ガラス

原稿ガラスには、最大で297×432mm（定形サイズの場合は、A3、11×17インチ）までの1枚もの、または本などの原稿、最小で15×15mmの原稿をセットできます。

定形サイズの原稿は、原稿サイズを自動検知できます。

注記

- 原稿ガラスを使用した場合、作業終了後に、原稿カバーを閉じてください。

補足

- 自動検知できる原稿サイズは、機械管理者モードの［サイズ検知切り替え］の設定によって異なります。

注意

書籍などの厚手の原稿をコピーするとき、原稿を強く押さえないでください。原稿ガラスが割れてケガの原因となるおそれがあります。

1. 原稿カバーを開けます。

   注記

   - 画面が表示される前に原稿をセットすると、サイズを正しく検知できないことがあります。

2. 読み取る面を下に向けて、原稿ガラスの左奥の角に合わせて原稿をセットします。

   補足

   - 原稿ガラスに、A5、B5、A4 などの原稿をたて置きにセットした場合、読み取られた画像は180 度回転してファクス送信されます。

   はがきや封筒は、次のようにセットします。

   ##### はがきの場合

   - 郵便はがき

   - 郵便往復はがき

     注記

     - 原稿の上部を、原稿ガラスに向かって奥側にセットしてコピーする場合、原稿のイメージを回転させて、原稿と用紙のたてよこ方向を合わせる必要があります。詳しくは、自動画像回転（たてよこに画像を回転させてコピーする）を参照してください。

   ##### 封筒の場合

   - 和封筒

   - 洋封筒

   - のりやシールが付いた封筒

3. 原稿カバーを閉じます。

   補足

   - 定形サイズの原稿をセットした場合、メッセージエリアに原稿のサイズが表示されます。