## 次世代ネットワーク（NGN）の注意/制限

次世代ネットワーク（NGN）についての注意/制限事項は、次のとおりです。

#### 次世代ネットワーク（NGN）を利用したIPファクス（SIP）機能と設定について

- 次世代ネットワーク（NGN）利用時、［SIP本体アドレス］は自動取得され、ユーザーによる変更はできません。また、［SIPサーバーの使用］は、［する］に設定されます。

- IPv6には対応していません。IP 動作モードでは［IPv4モード］または［デュアルスタック］を選択してください。

- IPアドレスの取得方法は、［DHCP/AutoIPから取得］または［DHCPから取得］を選択してください。

- 送信相手にIPファクス（SIP）機能がなく、G3通信が利用できる場合、自動的にG3通信で再送信できます。［ファクスによる自動再送信］を［する］に設定してください。

- G3で自動再送信した場合の通信費は、従来の公衆電話網の料金となります。

- G3通信で自動再送信した場合、通信管理/モニターレポートには「正常終了(G3)」のログだけが記載されます。

- リダイヤルを0回に設定すると、G3ファクス機への自動再送信は動作しません（初期値は5回です）。

- 送信相手がひかり電話付加サービスの「ダブルチャネル」を契約して、ひかり対応ゲートウェイに同一の着信番号でIPファクスとG3ファクスを接続している場合、送信相手のIPファクスが通信中に、IPファクスを送信すると、送信に失敗したままになります。IPファクスへの送信が失敗した場合は、自動的にG3ファクスへ再送信できるように、［ファクスによる自動再送信］を［する］に設定してください。

#### 通信できる相手機について

NGN通信ができる対応機については、弊社の営業担当者にお尋ねください。送信相手がNGN通信に対応していない場合は、G3ファクス通信することもできます。