## ESC/P エミュレーションモードでのプリント機能

### Nアップ

Nアップは、複数ページを縮小して、1枚の用紙にプリントする機能です。

Nアップは、ESC/Pモードのエミュレーションモードで利用できます。ESC/Pモードでは、2アップを利用できます。

### フォームオーバーレイ

ESC/Pモードでは、あらかじめフォームをプリンターに登録しておき、プリントデータに合成してプリントできます。

操作パネルから、合成するフォームを指定できます。

参照

- フォームの登録については、『リファレンスマニュアル（ESC/P対応）』（別売）を参照してください。

### バーコード

ESC/Pモードでは、バーコードを利用できます。利用できるバーコード規格は、次のとおりです。

- JANコード

- CODE39

- CODABAR

- Industrial 2 of 5

- Matrix 2 of 5

- Interleaved 2 of 5

### フォームについて

本機では、ESC/Pを使用して定形のフォームを登録できます。フォームは、64登録できます。

参照

- フォームの登録については、『リファレンスマニュアル（ESC/P対応）』（別売）を参照してください。