# 原稿をセットする

ここでは、原稿のセット方法について説明します。

- 原稿送り装置を使う場合

  1 枚もの

  複数枚の原稿

- 原稿ガラスを使う場合

  1 枚もの

  本などの冊子

注記

- コンピューターから操作するスキャンの場合

  コンピューターを操作するために、原稿をセットしたまま本機から離れる場合は、 十分に注意してください。他のユーザーが誤って操作した場合、原稿の紛失および情報漏えいのおそれがあります。できるだけ、本機に近い場所でコンピューターの操作をしてください。また、スキャン完了後は、すべての原稿が揃っていることを確認してください。

補足

- コピー機能をお使いの場合、１つのジョブで本機が読み込める枚数は999枚です。本機が読み込める原稿枚数を超えると、原稿の読み込みを中止します。表示されたメッセージに従って、読み込み済みの原稿をプリントするか、ジョブをキャンセルしてください。

  また、以下の機能を選択している場合は、読み込み済みの原稿はプリントできません。

  - 表紙付け（表紙を付けてコピーする）

  - アノテーション（スタンプ/日付/ページ番号を付けてコピーする）

  - 複製管理（背景に管理番号を印字する）

## 原稿送り装置

原稿送り装置には、最小が125×85 mm（定形サイズの場合は、A5、A5）、最大が297×432mm（定形サイズの場合は、A3、11×17インチ）の1枚ものまたは複数枚の原稿をセットできます。

定形サイズの原稿は、原稿サイズを自動検知できます。

ファクス機能をお使いの場合、次の原稿サイズは、右側の検知後の原稿サイズに読み替えられます。

元の原稿サイズ | 検知後の原稿サイズ
--- | ---
8インチ幅 | B5幅
10インチ幅 | B4幅

補足

- お使いの機種によっては、原稿送り装置はオプションです。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

- 自動両面原稿送り装置 C2-PCが搭載されている場合、セットできる原稿の最小サイズは84 x 139.7 mm（定形サイズの場合は、A6）です。

- ファクス機能をお使いの場合、セットできる原稿の最大サイズは297×600mm（長尺）です。

- 自動検知できる原稿サイズは、機械管理者モードの［サイズ検知切り替え］の設定によって異なります。

原稿送り装置には、次の枚数をセットできます。

原稿種類（質量） | 枚数
--- | ---
自動両面原稿送り装置B1-PC | 自動両面原稿送り装置C2-PC
うす紙（38～49 g/m2） | 130枚 | 250枚
普通紙（50～80 g/m2） | 130枚 | 250枚
厚紙（81～128 g/m2） | 85枚 | 150枚
厚紙（129～200 g/m2） | - | 100枚

注記

- 折り目、しわのある原稿、切り貼り原稿、カール紙、裏カーボン紙は、紙づまりの原因になりますので、原稿ガラスにセットしてください。

- うす紙原稿（38～49 g/m2）の両面読み込みはできません。

- 原稿送り装置が正しく原稿サイズを検知できるように、原稿の左上の角をそろえてセットしてください。

参照

- サイズが異なる原稿を一度にセットする場合は、次を参照してください。

  - コピー：ミックスサイズ原稿送り（サイズが異なる原稿を一度に読み取る）

  - ファクス：ミックスサイズ原稿送り（サイズが異なる原稿を一度に読み取る）

  - スキャン：ミックスサイズ原稿送り（サイズが異なる原稿を一度に読み取る）

1. 原稿をセットする前に、クリップやホチキスを外します。

2. 読み取る面（両面原稿の場合はおもて面）を上に向けて、原稿送り装置の中央にセットします。

   補足

   - 原稿をセットすると、確認ランプが点灯します。確認ランプが点灯していない場合は、原稿ガラスで原稿を認識しています。再度、原稿をセットしてください。

3. 原稿ガイドを移動して、原稿の両側に合わせます。

4. 原稿受けストッパーを開きます。