# スキャナー（USB メモリー保存）

［スキャナー(USBメモリー保存)］画面では、スキャンしたデータをUSB メモリーに保存できます。

注記

- USB メモリーを取り外す場合は、操作パネルで、転送中の画面が表示されていないことを確認してください。データの保存中にUSB メモリーを取り外すと、USB メモリー内のデータを破壊する場合があります。USB メモリーへの書き込みが終了したかどうかは、［ジョブ確認］画面でも確認できます。

補足

- CentreWare Internet Services 上での設定によっては、本機能を使用できないことがあります。詳しくは、CentreWare Internet Servicesを使って設定するを参照してください。

- この機能は、ソフトウェアによって暗号化されたUSB メモリーには利用できません。

- USB メモリーは次のものを使用してください。

  - フォーマット済みのもの（対応しているフォーマットはFAT12、FAT16、FAT32のみです。NTFS、exFAT フォーマットには対応していません。）

  - 最大容量が128GB までのもの

- 文書プリントでは、市販のシングルスロット*1 タイプのメモリーカードリーダーを使用できますが、動作保証はできません。

  マルチスロット*2 のメモリーカードリーダーでは、特定の１つのスロットだけしか使用できません。どのスロットを使用できるかはリーダーの機種毎に異なり、お客様が使いたいメディア/ メモリーカードのスロットを複合機では使えない場合があります。また、動作保証はできません。

*1: メディア/ メモリーカードの挿入口が1 か所のものです。1 つの挿入口に1 種類のメディア/ メモリーカードだけ挿入できるリーダーと、SD カードとxD ピクチャカードなど、複数種類のものを挿入できるリーダーがあります。

*2: メディア/ メモリーカードの挿入口が2 か所以上あるものです。

1. 操作パネルのUSB メモリー差込口にUSB メモリーを差し込みます。

2. 次のいずれかの状態になります。

   - ［USBメモリー検出］画面が表示される

   - ［スキャナー(USBメモリー保存)］画面が表示される

   - ［文書プリント］画面が表示される

   - ［デジカメプリント］画面が表示される

   - 画面表示は変わらない

   補足

   - 上記のうちのどの状態になるかは、設定によって異なります。詳しくは、機械管理者にお問い合わせください。

   - 節電中は、USB メモリー差込口にUSB メモリーを差し込んでも、タッチパネルディスプレイは点灯しません。節電状態を解除してから、USB メモリーを差し込みなおすか、ホーム画面で［スキャナー(USBメモリー保存)］を押してください。

     節電状態を解除する方法は、節電状態から復帰するを参照してください。

   - 暗号化されたデータが保存されたUSBメモリーや、本機が対応していないフォーマットのUSBメモリーを差し込んだときでも、上記のいずれかの状態になります。その場合、操作の途中で警告メッセージが表示され、操作は中断されます。

   - 市販のメモリーカードリーダーを、本機のUSB メモリー差込口に差し込んだ場合も、上記のいずれかの状態になります。メモリーカードリーダーにメディアが挿入されていない状態でも、同じ動作となります。

   - 市販のメモリーカードリーダーをお使いで、本機のUSB メモリー差込口に常時差し込んである場合、そのメモリーカードリーダーにメディアを挿入しても、画面は切り替わりません。

   - 差し込んだUSB メモリーやメモリーカードリーダーを、差込口から取り外しても、タッチパネルディスプレイの画面表示は変わりません。続けて別の操作を行う場合は、ホームボタンを押すなどして、表示を変更してください。

### ［USB メモリー検出］画面が表示された場合

1. ［スキャナー(USBメモリー保存)］を押します。

2. ［スキャナー(USBメモリー保存)］画面が表示されます。

### ［スキャナー(USBメモリー保存)］画面が表示された場合

［スキャナー(USBメモリー保存)］画面で機能を選択します。

### ［文書プリント］画面が表示された場合

1. ホームボタンを押して、ホーム画面を表示させます。

2. ホーム画面で［スキャナー(USBメモリー保存)］を押します。

3. ［スキャナー(USBメモリー保存)］画面が表示されます。

### ［デジカメプリント］画面が表示された場合

1. ホームボタンを押して、ホーム画面を表示させます。

2. ホーム画面で［スキャナー(USBメモリー保存)］を押します。

3. ［スキャナー(USBメモリー保存)］画面が表示されます。

### 画面表示が変わらなかった場合

1. ホーム画面以外の画面が表示されたままになっている場合は、ホームボタンを押して、ホーム画面を表示させます。

2. ホーム画面で［スキャナー(USBメモリー保存)］を押します。

3. ［スキャナー(USBメモリー保存)］画面が表示されます。

   注記

   - USB メモリー内のデータは、次のような理由により消失、破損するおそれがありますので、必ず内部のデータをバックアップしてからご使用ください。

     - マニュアルに記載された方法以外でUSB メモリーの抜き差しをしたとき

     - 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき

     - 故障、修理などのとき

     - 天災による被害を受けたとき

   - お客様のデータ消失による直接、間接の損害につき、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

   補足

   - 保存先を指定しない場合、スキャンデータはルートディレクトリー直下に保存されます。