# スキャン機能の設定

スキャン機能を利用するための設定について説明します。

設定の変更は、機械管理者が実施してください。

## スキャナー(ボックス保存)の設定

スキャナー(ボックス保存)について説明します。

### Step1 ポートの起動とTCP/IPの設定

WebDAVプロトコルに対応している弊社製のネットワークスキャナーユーティリティ3（ネットワークスキャナードライバー、親展ボックスビューワー3）を使用する場合、SNMP、SOAP、WebDAVポートを起動し、IPアドレスなどを設定します。

注記

- WebDAVを使用するときは［SSL/TLS設定］の［HTTP-SSL/TLS通信］を有効にすることをお勧めします。パスワード漏えいの抑止に効果があります。

補足

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［SNMP］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［SNMP-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決定］、［閉じる］を押します。

   6. ［SOAP］を選択し、［確認/変更］を押します。

   7. ［SOAP-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   8. ［起動］を選択し、［決定］、［閉じる］を押します。

   9. ［WebDAV］を選択し、［確認/変更］を押します。

   10. ［WebDAV-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   11. ［起動］を選択し、［決定］を押します。

   12. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. IPアドレスなどを設定します。

   すでにIPアドレスが設定されている場合は、この手順は不要です。DHCPやBOOTP環境がある場合は、取得方法だけを設定します。アドレスが自動で取得できないときや、手動で設定するときはIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定状態を確認します。

   参照

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、WebDAVポートの起動とTCP/IPの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

### Step2 親展ボックスの登録

スキャンデータを保存する親展ボックスを登録します。

参照

- 親展ボックスの登録手順は、ボックス登録を参照してください。

### Step3 コンピューター側の設定

ネットワークスキャナユーティリティ3を使用する場合は、ネットワークスキャナユーティリティ3をコンピューターにインストールします。

参照

- ネットワークスキャナユーティリティ3は、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）に入っています。インストール手順は、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内の『メディア情報』を参照してください。

- ネットワークスキャナユーティリティ3を使用する場合は、コンピューターからの操作を参照してください。