## フィニッシャーC3（オプション）

#### トレイ形式

- 排出トレイ：ソート/ スタック

- フィニッシャートレイ：ソート（オフセット可）/ スタック（オフセット可）

#### 用紙サイズ

- 排出トレイ

  最大：12×19”（305×483 mm）

  最小：郵便はがき（日本郵便製）

- フィニッシャートレイ

  最大：12×19”（305×483 mm）

  最小：B5

#### 用紙坪量

- 排出トレイ：52 ～ 300 g/m2

- フィニッシャートレイ：52 ～ 300 g/m2

注記

- 52 ～ 55 g/m2 は、出力紙により正しく収容できない場合があります。

#### トレイ容量

- 排出トレイ：500 枚（A4）

- フィニッシャートレイ

  - ステープルなしの場合
    A4：3,000 枚
    B4 以上：1,500 枚
    ミックススタック：300 枚

    ステープルありの場合
    A4：200 部または3,000 枚
    B4 以上：100 部または1,500 枚
    ミックススタック：70 部または200 枚

注記

- 弊社P 紙の場合です。

- ミックススタックは、小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合です。

#### ステープル

- 最大ステープル枚数：50 枚（90 g/m2 以下）

  注記

  - オプションのフィニッシャーC3 ステープルユニット 65 枚を装着すると最大65 枚まで可能です。ただし、用紙の種類によっては、用紙がずれたり、正しくステープルされない場合があります。

  - オプションの紙折りユニット CD1 を併用した場合、Z 折りした用紙をステープルできますが、A3、11×17” の用紙をZ 折りすると、1 枚で10 枚分の厚みになるため、最大ステープル枚数が少なくなります。1 枚あたり10 枚に換算した枚数が最大ステープル枚数となります。同様に、その他のサイズでは、1 枚あたり20 枚に換算した枚数になります。 また、印刷された用紙のカールが強いと、正しくステープルできない場合があります。

- ステープル用紙サイズ

  最大：A3、11×17"

  最小：B5

- ステープル用紙坪量

  52～300 g/m2

- ステープル箇所

  1 か所

  2 か所

#### パンチ

- パンチ数：2 穴/ 4 穴、または2 穴/ 3 穴（US 規格）

- パンチ用紙サイズ

  A3、11×17"、B4、A4*、A4、レター*、レター、B5、7.25×10.5"（184×267 mm）、8×10"（203×254 mm）、8×10"（203×254 mm）、十六開（194×267 mm）、表紙A4（223×297 mm）、9×11"（229×279 mm）、215×315 mm、8.5×13"（216×330 mm）、リーガル、11×15"（279×381 mm）、八開（267×388 mm）

*: 3 穴は使用できません。

- 用紙坪量：52 ～ 220 g/m2

注記

- オプションのフィニッシャーC3パンチユニット2/4 穴またはフィニッシャーC3パンチユニット2/3穴（US規格）が必要です。

- パンチユニット2/4穴で2穴または4穴に切り替えが、パンチユニット2/3穴（US規格）で2 穴または3 穴に切り替え可能です。

#### 大きさ

幅730×奥行589×高さ1,056 mm（フィニッシャーC3）

幅965×奥行き726×高さ1,056 mm（フィニッシャーC3 + 紙折りユニットCD1）

注記

- オプションのトランスポートユニットH3を装着し、延長トレイを最大に伸ばしたときの数値です。

#### 質量

49 kg（フィニッシャーC3）

101 kg（フィニッシャーC3+紙折りユニットCD1）

注記

- トランスポートユニットH3の質量を含みます。

#### 本体接続時の占有寸法

幅1,772 ×奥行793 mm（本体＋フィニッシャーC3 ）

幅2,009 ×奥行793 mm（本体＋フィニッシャーC3＋紙折りユニットCD1）

注記

- 本体＋トランスポートユニットH3＋フィニッシャーC3、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばしたとき。