## レポート設定

レポートのプリントに関する設定をします。

### レポート出力の許可

［機械確認］画面の［レポート/リストの出力］と［エラー情報］の表示方法を設定します。

［しない］に設定すると、機械管理者モードのときだけ選択できます。［する］に設定すると、機械管理者モード以外でも選択できます。

参照

- 詳しくは、レポート/リストの出力およびエラー情報を参照してください。

### ジョブ履歴レポート

処理を行ったジョブの合計が50件になったときに、ジョブ履歴レポートを自動的にプリントさせるかどうかを設定できます。自動的にプリントされるレポートは、すべてのジョブが印字されます。

参照

- ジョブ履歴レポートを手動でプリントする方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

### 通信管理レポート

通信結果の合計が100件になったときに、通信管理レポートを自動的にプリントさせるかどうかを設定できます。

参照

- 通信管理レポートについては、通信管理レポートを参照してください。

- 通信管理レポートを手動でプリントする方法は、ジョブ確認/ 通信管理レポートを参照してください。

### 未送信レポート

未送信レポートを自動的にプリントさせるかどうかを設定できます。

### 取消し文書の未送信レポート

通信を中止した文書の未送信レポートを自動的にプリントさせるかどうかを設定できます。

### 親展受信レポート

親展受信レポートを自動的にプリントさせるかどうかを設定できます。

### 同報/集信レポート

同報レポート、集信レポートをプリントするかどうかを設定できます。

#### 自動出力しない

送信が成功したか失敗したかにかかわらず、レポートをプリントしません。

#### 自動出力する

送信が成功したか失敗したかにかかわらず、レポートを自動的にプリントします。

#### 通信エラー時のみ自動出力

通信エラーが発生した場合のみ、レポートをプリントします。レポートの記載内容を［すべての通信］、［エラーが発生した通信のみ］から選択します。

### 転送モニターレポート

スキャンしたデータをネットワーク上のコンピューターへ転送したときや、スキャンしたデータをメール送信したときの、データの送信結果をプリントするかどうかを設定できます。

#### 自動出力しない

データの送信が成功したか失敗したかにかかわらず、レポートをプリントしません。

#### 自動出力する

データの送信に成功したときにはモニターレポートを、データの送信に失敗したときには未送信レポートを、それぞれ自動的に出力します。

#### 未送信レポートのみ出力

データの送信に失敗したときに、未送信レポートをプリントします。

### レポートの両面プリント

レポート/リストをプリントするときに、片面でプリントするか両面でプリントするかを設定します。

### 通信管理レポート-相手表示

相手先の情報のどの部分を通信管理レポートに印字するかを設定します。

### 通信管理レポート-カード番号

通信管理レポートにカード番号を表示させるかどうかを設定します。カード番号が１～9999999の場合に印字されます。

補足

- この項目は、DocuLyzer（別売）を装着している場合に表示されます。

### ジョブフローエラーレポート

ジョブフローエラーレポートを自動的にプリントさせるかどうかを設定できます。

補足

- 本機能は、ApeosPortシリーズだけが対応しています。