## トナーカートリッジを交換する

トナーの残量によって、次のようなメッセージが操作パネルのディスプレイに表示されます。メッセージに従って、処置してください。

メッセージ*1 | 処置
--- | ---
予備のイエロートナー（Y）を用意してください。 | トナーカートリッジを交換する必要はありません。表示されたトナーカートリッジの予備を用意してください。 補足 メッセージが表示されてから、コピーまたはプリントできる残りページ数*2は次のとおりです。 ブラック：約3,500ページ ブラック以外：約2,500ページ
イエロートナー（Y）交換時期です。 | 表示されたトナーカートリッジを交換してください。 補足 メッセージが表示されてから、コピーまたはプリントできる残りページ数*2は約60ページです。
イエロートナー（Y）を交換してください。 | 本機が停止します。表示されたトナーカートリッジを交換してください。

*1: 上記のメッセージは、イエロートナーが対象の場合です。対象となるトナーの色や数によって「イエロートナー（Y）」の部分は変わります。

*2: 使用可能ページ数は、A4（）の用紙を使用した場合の枚数です。使用可能ページ数は、印字内容、用紙のサイズ、種類、使用環境などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。

注記

- トナーカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。

- 弊社が推奨していないトナーカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するトナーカートリッジをご使用ください。

- トナー残量が少なくなってきている場合、プリント中に機械が停止してメッセージが表示されることがあります。その場合は、トナーカートリッジを交換すると、コピー、またはプリントは継続されます。

- トナーカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたままの状態にしておいてください。

- 本機が節電状態になっている場合は、トナーカートリッジを交換する前に、電源/節電ボタンを押して節電状態を解除し、ホーム画面の［機械確認（メーター確認）］を押してください。

- 操作パネルのディスプレイに、「予備のXXXトナーを用意してください。」とメッセージが表示されたあとは、コピー、またはプリント濃度が若干低下することがあります。

- 使いかけのトナーカートリッジを使用すると、「予備のXXXトナーを用意してください。」とメッセージが表示されたあとに、コピー、またはプリントできる枚数が大きく異なることがあります。

1. 機械が停止していることを確認し、正面カバーを開けます。

2. メッセージに表示されている色のトナーカートリッジを手前に静かに引いて、取り出します。

   注記

   - トナーカートリッジはゆっくり引き出してください。トナーが飛び散ることがあります。

   - 使い終わった不要なトナーカートリッジは弊社にて回収いたしますので、弊社カストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

   補足

   - 「Y」はイエロー、「M」はマゼンタ、「C」はシアン、「K」はブラックです。

3. 取り出したトナーカートリッジと同じ色の、新しいトナーカートリッジを用意し、図のように軽く10回上下左右によく振ります。

   注記

   - シャッター部に触れないでください。

4. トナーカートリッジの矢印（↑）部を上に向けて、奥に突き当たるまで差し込みます。

   補足

   - トナーカートリッジが奥まで入っていないと、メッセージが表示され、機械が作動しません。

5. 正面カバーを閉じます。

   補足

   - 正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。