# 封筒/はがきトレイを使う

## 封筒/はがきトレイを取り付ける

標準の用紙トレイ1を本機から取り外して、オプションの封筒/はがきトレイを本機に取り付ける方法について説明します。

1. 用紙トレイ1を、手前に止まるところまで引き出します。

2. 用紙トレイ1の手前を少し持ち上げながら、用紙トレイ1を本機から取り外します。

   補足

   - 用紙トレイを取り外すときは、手前側が少し持ち上がった状態で、後ろ側を高く持ち上げてください。

3. 封筒/はがきトレイを箱から取り出します。

4. トレイの手前右側にあるカバー内に保管している書類を、用紙トレイ1から封筒/はがきトレイに移します。

5. 封筒/はがきトレイをスロットに差し込み、ゆっくりと押し込みます。

   注記

   - 封筒/はがきトレイを押し込むときは、ゆっくりと押し込んでください。トレイを勢いよく押し込むと、故障の原因になります。

   参照

   - 封筒/はがきトレイに用紙をセットする方法については、封筒/はがきトレイ装着時を参照してください。

6. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

7. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［その他の設定］を押します。

8. ［トレイ1の種別］を押します。

9. ［封筒トレイ使用可能］を選択します。

10. ［決定］を押します。

11. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

12. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［用紙/トレイの設定］を押します。

13. ［用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性設定］を押します。

14. ［設定項目］のトレイ1を選択して、［トレイ1］画面で［封筒/はがきトレイ］チェックボックスを選択します。

15. ［OK］を押します。