# 原稿が詰まった場合

原稿送り装置に原稿が詰まると、機械が停止し、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。メッセージに従って、原稿づまりの処置をしたあと原稿送り装置に原稿をセットし直します。

補足

- 自動両面原稿送り装置は、次の2 種類あります。種類に応じた処置をしてください。

  - 自動両面原稿送り装置　B1-PC（オプション）

  - 自動両面原稿送り装置　C2-PC

## 自動両面原稿送り装置 B1-PC（オプション）

1. 原稿送り装置の左側カバー手前の取っ手を引き上げて、左側カバーを止まるところまで開けます。

   補足

   - カバーを十分に開くと、固定される位置があります。カバーは、ゆっくりと開けてください。

2. 原稿が引き込み部にはさまっていない場合は、そのまま原稿を取り除きます。

3. メッセージにノブを回す指示がある場合は、ノブを回して、上側に原稿を送り出して取り除きます。

   注記

   - 原稿がはさまっている場合は、直接引き抜かないでください。原稿が破損するおそれがあります。

4. 原稿送り装置の左側カバーを「カチッ」と音がするまで閉じ、カバーの手前や奥に浮きが無いことを確認します。

5. 原稿が見つからない場合は、原稿送り装置を静かに持ち上げて、原稿の裏面読み取り部を開け、原稿があれば取り出します。

6. 原稿の裏面読み取り部を閉じてから、原稿送り装置を静かに閉じます。

7. 手順5で、原稿が見つからない場合は、原稿送りトレイを持ち上げて、原稿を取り除きます。

8. 原稿送りトレイを静かに戻します。

9. 原稿に破れ、しわ、折れがないことを確認し、ディスプレイに表示されているメッセージに従って、原稿をもう一度セットします。

   補足

   - 原稿に破れ、しわ、折れがあると、原稿づまりや原稿破損の原因になります。このような場合は原稿を原稿ガラスに直接セットしてください。