# 自動階調補正を行う

コピーやプリントの濃度や色味の再現性が悪くなった場合に、階調補正チャートを使用して階調を自動補正します。階調は、本機にあらかじめ設定されたスクリーン種別ごとに補正できます。

スクリーンには、次の４つの種別があります。

補足

- すべての種別のスクリーンの補正を実行することをお勧めします。ひとつのスクリーン種別の補正が終了したら、次のスクリーン種別を指定して、手順を繰り返してください。

- 自動階調補正を定期的に実行しても色階調が補正されない場合、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。

- 自動階調補正実行前に、機械管理者モードの［仕様設定］＞［コピー設定］＞［コピー機能設定初期値］が次の設定になっていることを確認ください。

  - コピー濃度＝ふつう

  - コントラスト＝ふつう

  - シャープネス＝ふつう

  - 彩度＝ふつう

  - カラーバランス＝ 0、0、0

  - 色合い＝ふつう

- 自動階調補正が終了したら、必要に応じて［コピー機能設定初期値］を再設定してください。再設定は、コピー機能設定初期値を参照してください。

#### ［コピー用スクリーン１］

［原稿の画質］の、［文字］、［文字/ 写真］または［地図］に使用されるスクリーンの階調を補正します。

#### ［コピー用スクリーン2］

［原稿の画質］の、［写真］に使用されるスクリーンの階調を補正します。

#### ［プリンター用スクリーン1］

ART EX プリンタードライバーの場合

- ［グラフィックス］タブ内で設定される機能（［印刷モード］、［ 画質調整モード］、［おすすめ画質タイプ］）のすべてに使用されるスクリーンの階調を補正します。

- ［詳細設定］タブ内の［スクリーン］で［自動］、［精細度優先］、［標準］を選択した際に使用されるスクリーンの階調を補正します。

PostScript プリンタードライバーの場合

- ［カラー］タブ内の印刷モード（［高画質］、［高精細（文字/ 線）］）、およびスクリーン（［自動］、［精細度優先］、［標準］）の組み合わせ時に使用されるスクリーンの階調を補正します。

- ［カラー］タブ内の印刷モード（［高速］）、およびスクリーン（［精細度優先］、［標準］）の組み合わせ時に使用されるスクリーンの階調を補正します。

#### ［プリンター用スクリーン2］

ART EX プリンタードライバーの場合

- ［詳細設定］タブ内の［スクリーン］で［階調優先］を選択した際に使用されるスクリーンの階調を補正します。（印刷モードで［高精細（文字/ 線）］を選択時は例外です）

- ［詳細設定］タブ内で［ページ印刷モード］、または［バーコードモード］を選択した際に使用されるスクリーンの階調を補正します。（印刷モードで［高精細（文字/ 線）］を選択時は例外です）

PostScript プリンタードライバーの場合

- ［カラー］タブ内の印刷モード（［高速］）、およびスクリーン（［自動］、［階調優先］）の組み合わせ時に使用されるスクリーンの階調を補正します。

- ［カラー］タブ内の印刷モード（［高画質］、［高精細（文字/ 線）］）、およびスクリーン（［階調優先］）の組み合わせ時に使用されるスクリーンの階調を補正します。

以下に、自動階調補正をする方法について説明します。

1. ホーム画面の［自動階調補正］を押します。

   補足

   - ホーム画面が表示されていないときは、ホームボタンを押して、表示してください。

   ホーム画面に［自動階調補正］が表示されていない場合は、以下の手順に従います。

   1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

      参照

      - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

   2. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［画質の設定/色・カラーレジの補正］を押します。

   3. ［自動階調補正］を押します。

2. ［スクリーン種別］、［用紙選択］を選択します。

   補足

   - ここでは［コピー用スクリーン2］を例にします。

   - 用紙トレイには、用紙色が白でA4、A3、8.5 × 11”、11 × 17” のどれかの用紙がセットされたトレイを選択してください。

   - 適用範囲は、［コピー/プリンター］、［コピーのみ］、　［プリンターのみ］、［適用しない］から選択できます。［適用範囲］ が ［コピー/プリンター］以外に設定されている場合、［適用範囲］ に該当しないモードに 対しては自動階調補正が有効になりません。

3. ［実　行］を押します。

   補足

   - 「階調補正チャートを出力しています。［コピー用スクリーン2］」というメッセージが表示され、階調補正用の原稿（階調補正チャート）がプリントされます。

4. プリントした階調補正チャートのマゼンタ色のパッチ（階調補正チャートの上下にプリントされている四角形のことを表します）が原稿ガラスの左側になるようにセットします。

   補足

   - ［階調補正チャート］は、原稿ガラスにセットしてください。

5. セットした階調補正チャートの上に、白紙を5 枚以上重ねて、原稿カバーを閉じます。

6. ［実　行］を押します。

   「階調補正を実行しています。［コピー用スクリーン2］」というメッセージが表示され、機械が自動的に階調を補正します。補正の実行には、10 秒程度かかります。

   結果を表示する画面が表示されます。

7. ［確認］を押します。

8. ほかのスクリーン種別の階調を補正する場合は、操作手順3～ 8 を繰り返します。

9. ホームボタンを押します。

10. コピーまたはプリントをして、画質を確認します。

    補足

    - 自動階調補正の実行中は、プリントジョブの受信やファクス受信はできません。