# 本機のセキュリティ設定

本機の設定が以下のいずれかを満たす状態で機械管理者モードに入ると、ホーム画面の前にセキュリティ警告画面が表示されます。本機をより安全にご利用いただくために、本機を設置したあと、すぐに設定を変更することをお勧めします。

- 機械管理者のUserIDとパスワードが初期値

- SNMPプロトコルの設定でコミュニティ名や認証用パスワードが初期値

- グローバルIPアドレスが設定され、かつ［認証方式の設定］が［認証しない］に設定されている

機械管理者のUserIDとパスワードおよび、SNMPプロトコルのコミュニティ名や認証用パスワードの設定を初期値から変更することをお勧めします。これらの初期値を変更することで、悪意のある第三者による攻撃( 設定変更や情報搾取など) を防ぐことが可能です。

補足

- 機械管理者のUserIDとパスワード、SNMP プロトコルのコミュニティ名や認証用パスワードを初期値から変更すると、複合機と連携するソフトウェアやユーティリティーの動作に影響が出る場合があります。影響を確認のうえ、実施してください。

また、本機にグローバルIPアドレスを設定する場合、受付IP アドレス制限の設定を行うことにより、本機を外部ネットワークからの不正アクセス( ジョブ履歴の閲覧、親展ボックスへのアクセス) から防ぐことが可能です。

さらに、［認証方式の設定］を［本体認証］または［外部認証］に設定することをお勧めします。［本体認証］の場合、本機に登録したユーザー情報を使用して認証管理を行います。認証が成功したユーザーのみに機械の使用を制限することができます。ただし、使用時には操作パネルからユーザーIDを入力するか、ICカードの利用が必要となります。［外部認証］の場合、外部認証サーバーに登録されたユーザー情報を使用して認証管理を行います。

参照

- 機械管理者のUserIDとパスワードの変更については、機械管理者情報の設定を参照してください。

- SNMP 認証データの変更については、CentreWare Internet Servicesのヘルプを参照してください。

- 受付IP アドレス制限の設定については、CentreWare Internet Servicesのヘルプを参照してください。

- 認証方式の設定については、認証の設定を参照してください。詳細は弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご相談ください。