## その他の設定

本機の、そのほかの設定をします。

### オフセット排出

用紙を排出するときに、位置をずらして用紙を排出することを、「オフセット」といいます。直前の用紙の排出位置が手前ならば、次は奥にずらして排出します。オフセット機能の動作をトレイごとに設定します。

［しない］、［セット単位］、［ジョブ単位］から選択します。［セット単位］を選択すると部数単位で、［ジョブ単位］を選択するとジョブ（プリント指示）単位で、排出位置をずらして用紙を排出します。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。

### 折り目あり分割製本のオフセット

分割単位でのオフセットの有無を設定します。

［オフセット排出］で［セット単位］を選択している場合のみ有効です。ただし、製本の設定で［折り/ホチキス(製本)］ を選択した場合は、オフセットしません。

補足

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

### プリントジョブの追い越し

本機が何らかの原因で実行開始できない（コピーやプリントを開始しようとしたときに、用紙トレイの用紙がなくなったなど）場合、ほかに実行開始できるジョブがあるときに、ジョブの追い越しを許可するかどうかを設定します。

［禁止］、［許可］のどちらかを選択します。［許可］を選択すると、追い越されたジョブを自動解除するかどうかを選択できます。［する］を選択すると、自動解除までの時間を1分～120時間の範囲で指定できます。

補足

- セキュリティープリントやサンプルプリントなどの蓄積文書は、追い越し許可の対象外です。

- ［許可］に設定しているときに、用紙切れなどで実行されずに追い越されたジョブが発生すると、実行できなかった原因を示す詳細画面が表示されます。指示に従って用紙などを補給するとジョブが実行されます。ジョブを中止することもできます。

  複数の追い越されたジョブが発生すると、追い越されたジョブの一覧画面が表示されます。その場合もジョブを選択して、詳細画面を表示させたり、ジョブを中止できます。

- プリントを禁止する時間帯を設定している場合、禁止時間帯に受信したジョブは、［追い越されたジョブの自動解除］を［する］に設定していても自動解除されません。

  参照

  - プリント禁止の設定については、プリント禁止の設定を参照してください。

### プリント用紙サイズ初期値

レポート/リストをプリントするときに使う用紙サイズを設定します。

［A4］、［8.5×11"］から選択できます。

### 奇数ページ文書の両面処理

奇数ページの両面処理をするかしないかを選択できます。

### サイズ検知切り替え

定形サイズの原稿、および用紙を自動的に検知するときの、用紙サイズを設定します。

［AB系（8×13"）］、［AB系］、［AB系（八開/十六開）］、［AB系（8×13"/8×14"）］、［インチ系］の5種類から選択できます。

自動検知できるサイズの組み合わせについては、次の表を参考にしてください。

用紙サイズグループ | AB系（8×13")
--- | ---
セットする場所 | 原稿ガラス*1 | 原稿ガラス*2 | 自動両面原稿送り装置C2-PC | 自動両面原稿送り装置B1-PC | トレイ1 | トレイ2、 2トレイモジュール（トレイ3、 4） | トレイ5（手差し） | 大容量給紙トレイ（1段）（トレイ6）*3、 タンデムトレイモジュール（トレイ3、 4） | 封筒はがきトレイ*3
A6 | O | O | O | X | X | X | X | X | X
A5 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
A5 | O | O | O | O | X | X | X | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | X | O | X
A3 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
B6 | O | O | O | X | X | X | O | X | X
B6 | O | X | X | X | X | X | X | X | X
B5 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
B5 | O | O | O | O | X | X | X | X | X
B4 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7.25×10.5" | X | X | X | X | O | O | X | O | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8.5×11" | X | X | O | O | O | O | O | X | X
8.5×11" | O | O | O | O | O | O | O | O | X
8.5×13" | X | X | X | X | O | O | O | X | X
8.5×14" | X | X | X | X | O | O | O | X | X
11×17" | O | O | O | O | O | O | O | X | X
12×18" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SRA3 | X | X | X | X | X | O | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
八開（台湾） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
八開 （中国本土） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | X | X | X | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | X | X | X | X | X
長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
長形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形6号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形20号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Commercial#10封筒 | X | X | X | X | X | X | O | X | X
Monarch7.3/4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DL封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C5封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
写真2L（5×7”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（6×9”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X

*1: ApeosPort-VII C7773/C6673、DocuCentre-VII C7773/C6673の原稿ガラス。

*2: ApeosPort-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273、DocuCentre-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273の原稿ガラス。

*3: オプション製品。

| ○ | ： | 検知できる
| × | ： | 検知できない

用紙サイズグループ | AB系
--- | ---
セットする場所 | 原稿ガラス* 1 | 原稿ガラス* 2 | 自動両面原稿送り装置C2-PC | 自動両面原稿送り装置B1-PC | トレイ1 | トレイ2、 2トレイモジュール（トレイ3、 4） | トレイ5（手差し） | 大容量給紙トレイ（1段）（トレイ6）*3、 タンデムトレイモジュール（トレイ3、 4） | 封筒はがきトレイ*3
A6 | O | O | O | X | X | X | X | X | X
A5 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
A5 | O | O | O | O | X | X | O | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | O | O | X
A3 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
B6 | O | O | O | X | X | X | X | X | X
B6 | O | X | X | X | X | X | O | X | X
B5 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
B5 | O | O | O | O | O | O | O | O | X
B4 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7.25×10.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8.5×11" | X | X | O | O | O | O | X | X | X
8.5×11" | O | O | O | O | O | O | X | O | X
8.5×13" | X | X | X | X | O | O | X | X | X
8.5×14" | X | X | X | X | O | O | X | X | X
11×17" | O | O | O | O | O | O | X | X | X
12×18" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SRA3 | X | X | X | X | X | O | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | O | O | O | O | X | X | X
八開（台湾） | X | X | O | O | O | O | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | O | O | O | O | X | X | X
八開 （中国本土） | X | X | O | O | O | O | X | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | O | O | O | X | O*4
郵便はがき | X | X | X | X | X | X | X | X | X
長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | O | X | O
長形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | O*4
角形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | O
角形6号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形20号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | O
洋形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Commercial#10封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Monarch7.3/4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DL封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C5封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
写真2L（5×7”） | X | X | X | X | X | X | X | X | O
Post Card（6×9”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X

*1: ApeosPort-VII C7773/C6673、DocuCentre-VII C7773/C6673の原稿ガラス。

*2: ApeosPort-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273、DocuCentre-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273の原稿ガラス。

*3: オプション製品。

*4: 封筒はがきトレイ（オプション）を装着している場合、郵便はがきと長形4号封筒のどちらを検知するかを設定できます。工場出荷時の設定は、長形4号封筒です。

| ○ | ： | 検知できる
| × | ： | 検知できない

用紙サイズグループ | AB系（八開/十六開）
--- | ---
セットする場所 | 原稿ガラス*1 | 原稿ガラス* 2 | 自動両面原稿送り装置C2-PC | 自動両面原稿送り装置B1-PC | トレイ1 | トレイ2、 2トレイモジュール（トレイ3、 4） | トレイ5（手差し） | 大容量給紙トレイ（1段）（トレイ6）*3、 タンデムトレイモジュール（トレイ3、 4） | 封筒はがきトレイ*3
A6 | O | O | O | X | X | X | X | X | X
A5 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
A5 | O | O | O | O | X | X | O | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | O | O | X
A3 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
B6 | O | O | O | X | X | X | X | X | X
B6 | O | X | X | X | X | X | O | X | X
B5 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
B5 | O | O | O | O | O | O | O | O | X
B4 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7.25×10.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8.5×11" | X | X | O | O | O | O | X | X | X
8.5×11" | O | O | O | O | O | O | X | O | X
8.5×13" | X | X | X | X | O | O | X | X | X
8.5×14" | X | X | X | X | O | O | X | X | X
11×17" | O | O | O | O | O | O | X | X | X
12×18" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SRA3 | X | X | X | X | X | O | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | O | O | O | O | X | X | X
八開（台湾） | X | X | O | O | O | O | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | O | O | O | O | X | X | X
八開 （中国本土） | X | X | O | O | O | O | X | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | O | O | O | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | X | X | X | X | X
長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | O | X | X
長形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形6号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形20号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Commercial#10封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Monarch7.3/4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DL封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C5封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
写真2L（5×7”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（6×9”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X

*1: ApeosPort-VII C7773/C6673、DocuCentre-VII C7773/C6673の原稿ガラス。

*2: ApeosPort-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273、DocuCentre-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273の原稿ガラス。

*3: オプション製品。

| ○ | ： | 検知できる
| × | ： | 検知できない

用紙サイズグループ | AB系（8×13”/8×14”）
--- | ---
セットする場所 | 原稿ガラス* 1 | 原稿ガラス* 2 | 自動両面原稿送り装置C2-PC | 自動両面原稿送り装置B1-PC | トレイ1 | トレイ2、 2トレイモジュール（トレイ3、 4） | トレイ5（手差し） | 大容量給紙トレイ（1段）（トレイ6）*3、 タンデムトレイモジュール（トレイ3、 4） | 封筒はがきトレイ*3
A6 | O | O | O | X | X | X | X | X | X
A5 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
A5 | O | O | O | O | X | X | X | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | X | O | X
A3 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
B6 | O | O | O | X | X | X | O | X | X
B6 | O | X | X | X | X | X | X | X | X
B5 | O | O | O | O | O | O | O | X | X
B5 | O | O | O | O | X | X | X | X | X
B4 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | O | X | X
7.25×10.5" | X | X | X | X | O | O | X | O | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8.5×11" | X | X | O | O | O | O | O | X | X
8.5×11" | O | O | O | O | O | O | O | O | X
8.5×13" | X | X | X | X | O | O | O | X | X
8.5×14" | X | X | X | X | O | O | O | X | X
11×17" | O | O | O | O | O | O | O | X | X
12×18" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SRA3 | X | X | X | X | X | O | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
八開（台湾） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
八開 （中国本土） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | X | X | X | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | X | X | X | X | X
長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
長形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形6号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形20号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Commercial#10封筒 | X | X | X | X | X | X | O | X | X
Monarch7.3/4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DL封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C5封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
写真2L（5×7”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（6×9”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X

*1: ApeosPort-VII C7773/C6673、DocuCentre-VII C7773/C6673の原稿ガラス。

*2: ApeosPort-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273、DocuCentre-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273の原稿ガラス。

*3: オプション製品。

| ○ | ： | 検知できる
| × | ： | 検知できない

用紙サイズグループ | インチ系
--- | ---
セットする場所 | 原稿ガラス* 1 | 原稿ガラス* 2 | 自動両面原稿送り装置C2-PC | 自動両面原稿送り装置B1-PC | トレイ1 | トレイ2、 2トレイモジュール（トレイ3、 4） | トレイ5（手差し） | 大容量給紙トレイ（1段）（トレイ6）*3、 タンデムトレイモジュール（トレイ3、 4） | 封筒はがきトレイ*3
A6 | O | O | O | X | X | X | X | X | X
A5 | O | O | O | O | X | X | X | X | X
A5 | O | O | O | O | X | X | X | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
A4 | O | O | O | O | O | O | X | O | X
A3 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
B6 | O | O | O | X | X | X | X | X | X
B6 | O | X | X | X | X | X | X | X | X
B5 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
B5 | O | O | O | O | X | X | X | X | X
B4 | O | O | O | O | O | O | X | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | O | O | X | X | X
5.5×8.5" | X | X | X | X | X | X | O | X | X
7.25×10.5" | X | X | X | X | O | O | X | O | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8×10" | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8.5×11" | X | X | O | O | O | O | O | X | X
8.5×11" | O | O | O | O | O | O | O | O | X
8.5×13" | X | X | X | X | O | O | O | X | X
8.5×14" | X | X | X | X | O | O | O | X | X
11×17" | O | O | O | O | O | O | O | X | X
12×18" | X | X | X | X | X | O | X | X | X
SRA3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開（台湾） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
八開（台湾） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
十六開 （中国本土） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
八開 （中国本土） | X | X | O | O | X | X | X | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | X | X | X | X | X
郵便はがき | X | X | X | X | X | X | X | X | X
長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
長形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形6号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
角形20号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋長形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形2号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形3号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
洋形4号封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Commercial#10封筒 | X | X | X | X | X | X | O | X | X
Monarch7.3/4封筒 | X | X | X | X | X | X | O | X | X
DL封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C4封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ISO-C5封筒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（4×6”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
写真2L（5×7”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post Card（6×9”） | X | X | X | X | X | X | X | X | X

*1: ApeosPort-VII C7773/C6673、DocuCentre-VII C7773/C6673の原稿ガラス。

*2: ApeosPort-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273、DocuCentre-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273の原稿ガラス。

*3: オプション製品。

| ○ | ： | 検知できる
| × | ： | 検知できない

### ミリ/インチ切り替え

画面に表示される単位を［ミリ］または［インチ］に切り替えます。

### トレイ1の種別

封筒/はがきトレイ（オプション）が装着されている場合に、トレイ1として使用するトレイを設定します。

［標準トレイ］または［封筒/はがきトレイ使用可能］から選択できます。

### データの暗号化

本機のハードディスクに記録されるデータを暗号化するかどうかを設定します。

[する]にすると、本機に搭載するハードディスクが物理的に取り出された場合の情報漏えいを抑止するため、ハードディスク内に保存されているアドレス帳、認証情報、蓄積文書などのデータを暗号化できます。(暗号化することにより、本機以外の機械では読み取りができなくなります。）

データの暗号化を設定すると、コピー、スキャン、プリントの処理で、ハードディスクにデータを書き込むときに自動的に暗号化されます。機能ごとに暗号化をするかしないかを設定することはできません。暗号化することにより、保存データへの不正なアクセスなどを防ぎます。

1. ［データの暗号化］を選択して［確認/変更］を押します。

2. ［する］を押します。

3. ［OK］を押して確認画面が表示されたら、［はい(変更する)］を押します。

#### データ暗号化機能の利用開始と設定変更について

データの暗号化の設定/解除、および暗号化キーを変更した場合、本機を再起動する必要があります。対応する記憶領域（ハードディスク）は、再起動時に初期化されます。このとき、切り替え前のデータは保証されません。

記憶領域には、次のようなデータが保存されます。

- スプールされるプリントデータ

- セキュリティープリント、サンプルプリントなどのプリントデータ

- フォームオーバーレイ機能のフォーム

- 親展ボックスやジョブフローの設定（ボックス名、暗証番号など）

- 親展ボックス内の文書

- 宛先表のデータ

- デジタル証明書

注記

- データの暗号化機能の利用開始と設定変更は、必ず、必要な設定や文書を保存してから行ってください。

- 現在接続されているハードディスクが、暗号化の設定と一致しない場合は、エラーとなります。エラーメッセージと処置は、その他のエラーについてを参照してください。

- ［ハードディスクの上書き消去設定］の［上書き回数の設定］を［１回］または［３回］に設定し、親展ボックスに大量のデータ（100ジョブ以上）が残っている状態で、暗号化の設定を変更する場合は、次の手順で行うことをお勧めします。

  1.［仕様設定/登録］＞［登録/変更］＞［ボックス登録］で、［ボックス登録］画面を表示します。

  2.親展ボックスを選択して［ボックス削除］ですべての親展ボックスを削除します。

  3.［×］を押します。

  4.［機械確認］を押し、［HDDの上書き消去］が「待機中」に表示されたことを確認します。

  5. 機械管理者モードに入り、データの暗号化の設定を変更します。
  機械管理者モードへの入りかたは、仕様設定の流れを参照してください。

### 秘密情報の暗号化キー

機械管理者のパスワードや親展ボックスのパスワードなどの秘密情報を暗号化するための暗号化キーを設定します。秘密情報を暗号化することで、ネットワーク上の盗聴や秘密情報の所有者以外からの参照を抑止します。

暗号化キーは、半角英数字4～12文字の範囲で指定します。

注記

- 暗号化キーを変更すると、バックアップした秘密情報を復元できなくなる可能性があります。

1. ［秘密情報の暗号化キー］を選択して［確認/変更］を押します。

2. ［新しい暗号化キー］を選択して、暗号化キーを入力し、［決定］を押します。

3. ［暗号化キーの再入力］を選択して、同じ暗号化キーを入力し、［決定］を押します。

4. ［OK］を押して確認画面が表示されたら、［はい(変更/削除)］を押します。

### カストマーエンジニアの操作制限

カストマーエンジニアのなりすましによって、本機のセキュリティーの設定が変更されないように、カストマーエンジニアの操作を制限するかどうかを設定します。

#### しない

カストマーエンジニアの操作を制限しません。

#### する

カストマーエンジニアは、次の項目が変更できなくなります。

- データの一括削除

- ペーパーセキュリティー

- イメージログ管理

- その他の設定

- データの暗号化

- 秘密情報の暗号化キー

- カストマーエンジニアの操作制限

- SSL/TLS設定

- S/MIME設定

- IPsec設定

- 機械管理者情報の設定

- 不正使用防止の設定

- ハードディスクの上書き消去設定

- 機械管理の権限を与えられたユーザーの作成/変更

- SNMPｖ3の設定変更

カストマーエンジニアが本機の保守作業をするときには、保守パスワードの入力が必要になります。保守パスワードを4～12桁の英数字で設定してください。

注記

- ［する］に設定した場合、次のことにご注意ください。

  - 機械管理者のUser IDとパスワードを忘れると、カストマーエンジニアに制限されている項目の変更ができなくなります。

  - 保守パスワードを忘れると、本機でトラブルが発生したときにカストマーエンジニアによる保守作業ができなくなります。

- 制限項目の変更や保守作業をするには、電子基板の交換が必要になります。電子基板の交換には、代金ならびに交換手数料が必要になりますので、機械管理者のUser IDとパスワード、および保守パスワードは忘れないようにご注意ください。

補足

- この機能を利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

参照

- 機械管理の権限は、管理の権限を参照してください。

### ソフトウェアダウンロード

ソフトウェアダウンロードを許可するかどうかを設定します。この機能は、カストマーエンジニアが設定します。弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。

### 原稿送り装置の静音制御

自動両面原稿送り装置をお使いの場合、原稿を読み取るときの動作音を軽減するかどうかを設定します。［コピー］、［スキャナー］、［ファクス］のそれぞれについて設定できます。

原稿送り装置の動作音を軽減するときは、［静音動作］を選択します。

### 原稿送りトレイの上昇

原稿送り装置に原稿をセットしたときに、どのタイミングで原稿送りトレイを上昇させるかの設定ができます。［原稿セット時］または［スタート時］から選択できます。

補足

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。

### 原稿ガイド位置の確認

原稿送り装置のガイド位置を8.5"にセットして読み込みを開始したときに、確認画面を表示させるかの設定ができます。［しない］または［する］を選択できます。

### 原稿の重送検知

原稿送り装置の重送検知機能を使用するかどうかを設定します。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。

### カラーモード自動時の印刷動作

［カラーモード］に［自動］を設定したときの動作を設定します。［標準］または［速度優先］を設定します。

原稿の種類（カラー/モノクロ）を自動で切り替えるときは［標準］を、切り替えないときは［速度優先］を選択します。［速度優先］にすると、カラーで出力されます。

### 宛先指示方法の制限

ファクス/インターネットファクス、またはスキャナー（メール送信）で、宛先表に登録されていない宛先への送信を制限するかどうかを設定します。

［登録宛先のみ許可］に設定すると、キーパッドやキーボードからは、宛先を入力できなくなります。送信できるのは、宛先表に登録された宛先に制限されます。

補足

- ユーザーに［宛先指示方法の制限］を解除する権限を与えることもできます。詳しくは、権限グループを参照してください。

### 宛先表登録/変更の制限

一般ユーザーによる宛先表の登録、変更を制限するかどうかを設定します。

［する］に設定すると、一般ユーザーは宛先表の登録/変更ができなくなります。

補足

- ユーザーに［宛先表登録/変更の制限］を解除する権限を与えることもできます。詳しくは、権限グループを参照してください。

### 短縮番号入力の自動確定

短縮番号入力時に、番号を自動確定するかどうかを設定します。［一定時間経過後に確定する］を選択すると、［自動確定までの時間］を［短め］、［標準］、［長め］から選択できます。

補足

- この機能は、お使いの機種によっては使用できません。

### データランプの点灯パターン

データランプの点灯パターンを設定します。

#### パターン1

本機のデータ格納領域に文書が保存されているときに点灯します。

#### パターン2

ファクス受信文書のプリント待ち、またはファクス親展受信文書が親展ボックス内に蓄積されているときに点灯します。

#### パターン3

プリントジョブの終了時に30秒間点灯します。

### センタートレイお知らせライト

用紙の排出中、または排出された用紙がトレイに残っていることを知らせるライトの動作を有効にするかどうかを設定します。

注記

- 本機が節電モードになっている場合、ライトは動作しません。

### ジョブ一時停止後の処理

起動したジョブの操作を途中で止め、［自動リセット］で指定した時間が経過するまで放置した場合に、そのジョブを自動的に継続するか、自動的に中止するか、ユーザーが操作を再開するまで一時停止したままにするかどうかを設定します。

参照

- 自動リセットについては、自動リセットを参照してください。

#### 自動的に再開する

ジョブが放置されたまま、［自動リセット］で設定した時間が経過すると、そのジョブは自動的に継続されます。

#### 自動的に中止する

ジョブが放置されたまま、［自動リセット］で設定した時間が経過すると、そのジョブは自動的に中止されます。

#### ユーザー操作で再開/ 中止する

ジョブが放置されたまま、［自動リセット］で設定した時間が経過しても、そのジョブはユーザーが操作を再開するまで一時停止したままになります。